Data/hora: 08/06/2024 07:50:03

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 07/01/2004
Data da última atualização: | 07/01/2004
Autoria: | MELO, D. H. C. T. B.
Título: | Uso de dados Ikonos II na análise urbana: testes operacionais na zona leste de São Paulo.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | 2002.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Série: | (INPE-9865-TDI/870).
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2002.

Conteúdo:

Este trabalho apresenta uma metodologia de aplicação de técnicas de Sensoriamento
Remoto e ferramentas de Sistemas de Informação Geográficas (SIG), visando analisar a
contribuição das imagens do satélite de alta resolução IKONOS II no processo de
implementação de uma rodovia, bem como no desenvolvimento urbano. A área de
estudo está localizada na zona leste da Região Metropolitana de São Paulo, onde será
implantado o Trecho Leste do Rodoanel Metropolitano de São Paulo. Para que as
técnicas de Sensoriamento Remoto e as ferramentas do Sistema de Informações
Geográficas possam ser amplamente utilizadas, foram apresentados os fundamentos da
metodologia do trabalho, mostrando o porque do seu uso. Para a realização deste
trabalho, foram usados dados temáticos de Geologia, Geomorfologia e Topografia,
mostrando a potencialidade destes dados num SIG. As imagens trabalhadas foram: as
bandas multiespectrais 1, 4 e 7 e a pancromática do Landsat 7 ETM+; a banda
pancromática do SPOT 4, e as bandas multiespectrais 1, 2 e 3 e a banda pancromática
do IKONOS II. Com estas imagens foram feitos diversos experimentos procurando-se
integrá-las através da transformação no espaço de cores. Com as informações do relevo,
agregadas às imagens do IKONOS, foi realizada uma animação, demonstrando a
topografia local em 3D. As informações de uso e cobertura da terra foram obtidas por
meio da imagem resultante da transformação no espaço de cores do IKONOS II, tendo
sido feita a sua classificação temática usando-se o novo pacote de programas
eCognition, que executa a classificação orientada ao objeto utilizando novas
concepções. Os resultados mostraram que a integração da imagem pancromática do
IKONOS II com as imagens multiespectrais do Landsat 7 ETM+, através da
transformação no espaço de cores, não apresentaram bons resultados. Por outro lado, a
classificação orientada ao objeto possibilita novas alternativas, como: a distinção das
classes avaliando as bandas separadamente, pelo tamanho, forma, textura, número de
bordas de uma classe. Com isto, tem-se uma maior interação entre o classificador e a
cena a ser classificada.

Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (20498-1) - ADP - TS - -- - T 44/03 -  - 03.00061 - DIS