Data/hora: 18/06/2024 04:08:44

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 27/12/1996
Data da última atualização: | 16/01/2023
Autoria: | MELO, J. G. de.
Título: | Analise de dados de testes de bombeamento e de pressao a vazao livres em pocos tubulares perfurados na bacia do Jatoba- PE.
Ano de publicação: | 1980
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGUAS SUBTERRANEAS, 1., Recife, PE, Anais... Recife: Associacao Brasileira de Aguas Subterraneas, 1980, p.511-530.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com vistas a um reconhecimento lito-estratigrafico e realizacao de testes de aquifero, para avaliacao das caracteristicas dimencionais e hidrodinamicas das formacoes Inaja e Tacaratu, foram executadas sondagens, pocos de producao e piezometros, em locais criteriosamente selecionados da Bacia do Jatoba. Realizaram-se nove testes de aquifero quatro dos quais foram testes de bombeamento com dispositivos de piezometros para observacao dos abaixamentos dos niveis de agua, e os demais testes de pressao a vazao livre, efetuados no proprio poco de producao. De acordo com as peculiaridades de cada caso, para efeito de interpretacao, aplicou-se os metodos de Walton (familia de Curvas Padroes); Hantush (Ponto de inflexao e Curva padrao); Jacob (aprox.) e Jacob-Lohman's (Vazao variavel). A analise final dos resultados indicou que as formacoes Inaja e Tacaratu constituem um sistema hidraulico unico, semi-confinado, cujos parametros ficaram assim determinados: Transmissividade T-1,23 a 7,00 x 10-4  m2/s; Permeabilidade K -3,00 a 12,00 x 10-6 m/s; Coeficiente de armazenamento s -0,34 a 3,00 x 10-4 e Permeabilidade da camada semi-consinante k' - 0,22 a 2,14 x 10-8 m/s.
Palavras-Chave: | Agua subterranea; Bacia do Jatoba; Metodologia; Pernambuco; Recursos naturais.
Thesagro: | Hidrogeologia; Recurso Hídrico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (3192-1) - ADD - PL - PP - 551.49 - C749a -  - DIS