Data/hora: 08/06/2024 07:36:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	01/11/2005	
Data da última atualização: 	14/09/2006	
Autoria: 	KARASAWA, S.; ANGELOCCI, L. R.; MELO, R. W. de; SILVA, C. R. da; FAVARIN, J. L.	
Afiliação: 	ESALQ/USP.	
Título: 	Instalação e calibragem de lisímetros de pesagem por célula de carga em cafezal adensado.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 14., 2005, Campinas. Agrometeorologia, agroclimatologia e agronegócio: anais. Campinas: UNICAMP, 2005.	
Páginas: 	2 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Entre vários métodos de mensurar a evapotranspiração ou mesmo aferir a transpiração de uma planta isolada, a lisimetria é um dos mais utilizados. Desde que instalados e operados adequadamente, os lisímetros permitem medidas relativamente precisas. Eles são classificados de acordo com o princípio usado na medida da perda de água por evapotranspiração em lisímetros de drenagem, de lençol freático a nível constante e de pesagem. Os lisímetros do último tipo são considerados mais precisos (Howell et al., 1995) e ultimamente tem sido muito usados, principalmente pela evolução das células de carga como sensor de variação de peso. A célula de carga já vem pré-calibrada da fábrica, mas é importante a re-calibragem, sendo esta realizada no local de operação da mesma, como indicado por Howell et al., (1995). Considerando a importância de se conhecer o desempenho dos lisímetros de célula de carga, em função das condições em que foram instalados e das características de sua construção, este trabalho tem por objetivo apresentar detalhes de construção e calibragem de dois lisímetros de células de carga, cada um comportando um cafeeiro em crescimento.	
Palavras-Chave: 	Calibragem de lisímetro; Células de carga em forma de viga.	
Thesagro: 	Café.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (10970-1) - ADD - PL - -- - 630.2515 - CON -  - DIS