Data/hora: 06/06/2024 02:23:14

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 30/01/2008
Data da última atualização: | 18/11/2015
Autoria: | MORI, F. A.; LOPES, Y. L. V.; MENDES, L. M.; LATORRACA, J. V. de F.
Título: | Estudo da compatibilidade entre a madeira e as cascas de Eucalyptus grandis e cimento portland.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 17, n. 3/4, p. 257-264, jul./dez. 2007.
Idioma: | Português

Conteúdo:

As características dos painéis cimento-madeira podem ser prejudicadas em virtude da
incompatibilidade química do cimento com alguns materiais lignocelulósicos que podem inibir a pega do cimento. Porém, este efeito pode ser minimizado com tratamentos químicos dos materiais. As diferentes espécies de Eucalyptus podem ser promissoras como matéria-prima na produção desse tipo de painel, principalmente os resíduos gerados na forma de cascas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a compatibilidade química da madeira e cascas tratadas e não-tratadas quimicamente de Eucalyptus com o
cimento Portland. O tratamento químico das cascas foi realizado com solução de hidróxido de sódio. Os resultados obtidos mostraram que a madeira de Eucalyptus grandis apresentou uma aptidão moderada ao cimento, as cascas tratadas, alta aptidão e as cascas não-tratadas, aptidão extremamente baixa. Verificou-se a influência positiva do tratamento químico nas cascas, possibilitando futuramente sua incorporação na
manufatura de painéis cimento-madeira.

Palavras-Chave: | Compatibilidade; Painel.
Thesagro: | Casca; Eucalipto; Eucalyptus Grandis; Madeira.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (42280-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS