Data/hora: 15/06/2024 15:35:41

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/01/2016
Data da última atualização: | 25/01/2018
Autoria: | ALMEIDA, K. N. S. de; SOUZA, K. B. de; MENDES, R. F.; GUIMARÃES JÚNIOR, J. B.; MENDES, L. M.
Título: | Qualidade de painéis aglomerados produzidos com Eucalyptus urophylla e resíduos da desrama de Acacia mangium Willd.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 107, p. 713-720, set. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade de painéis aglomerados produzidos com a madeira de desrama de Acacia mangium Willd. Os painéis foram produzidos com proporções de 0, 10, 20, 30 e 40 % do resíduo de desrama, com 8% de adesivo uréia-formaldeído, densidade nominal de 0,70 g/cm³ e com ciclo de prensagem com pressão de 4,0 MPa, temperatura de 150°C por período de 8 minutos. A inclusão da madeira de desrama de Acacia mangium Willd proporcionou aumento do inchamento em espessura e diminuição dos valores de ligação interna dos painéis aglomerados. Apenas os painéis produzidos com a madeira de Eucalyptus urophylla, pura ou em mistura com 10 ou 40% de madeira de desrama de Acacia mangium Willd atenderam aos requisitos da norma EN 312 (ENS, 2003), podendo ser utilizado para produção de móveis para ambientes secos.
Palavras-Chave: | Aproveitamento de resíduo; Particulado; Propiedade físico-mecânica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54681-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS