Data/hora: 03/06/2024 12:14:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	CENTURION, J. F; MORAES, M. H; DELLA LIBERA, C. L. F.	
Título: 	Comparacao de metodos para determinacao da curva de retencao de agua em solos.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Campinas, v.21, n.2, 173-179, 1997.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No presente trabalho, procurou-se avaliar o uso da centrifuga na determinacao da curva de retencao de agua do solo, tendo como comparacao o metodo tradicional em camara de pressao de Richards. Nos laboratorios da UNESP, Campus de Jaboticabal e Botucatu, utilizaram-se, em 1994, em amostras indeformadas de latossolos e podzolico, os seguintes metodos: da camara de pressao de Richards (PR), o classico da centrifuga (CC)e uma centrifuga adaptada (CA). Para esta ultima situacao, estabeleceu-se que a equecao entre a rotacao da centrifuga (w em rpm) e o potencial matricial (H em MPa) foi de w= 1.891,3 -10 H e para CC, w=2.313,3 -10H. Os valores de umidade obtidos nas  tensoes de 0,001; 0.006; 0.010; 0,033; 0,10;0,03 e 1,5 MPa, nos diferentes metodos, correlacionaram-se de maneira altamente significativa.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (8691-1) - ADD - AP - -- -  -  - 1999.00000 - DIS