Data/hora: 05/06/2024 06:22:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	03/05/1994	
Data da última atualização: 	09/02/2011	
Autoria: 	MORAES, R. de O.	
Título: 	Determinação da viabilidade de Bacillus thuringiensis após processos de secagem.	
Ano de publicação: 	1993	
Fonte/Imprenta: 	Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1993.	
Páginas: 	92p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado.	
Conteúdo: 	Bacillus thuringiensis (Bt), uma bacteria utilizada em controle biologico de lepidopteros, e produzida atraves de fermentacao submersa ou se-solida. Apos a fermentacao, um dos maiores problemas encontrados e a recuperacao desse material. Neste trabalho foi estudada a secagem do material fermentado apos centrifugacao. A pasta foi pre-formulada usando 97% de argila como inerte e 3% de principio ativo (Bt). A secagem foi feita usando diferentes tipos de secadores, nos quais se estabelecem os parametros de interesse. A comparacao entre os processos foi feita atraves da avaliacao da manutencao da atividade microbiana de Bacillus thuringiensis. A secagem realizada em secador convencional a 90 graus Centigrados apresentou um valor D de 5,86h. A secagem realizada em atomizador a 120, 150 e 180 graus Centigrados apresentou respectivamente 9,49s, 5,88s e 3,4s de valor D, e valor z de 135,16 graus Centigrados. A viabilidade relativa foi mantida a %0 graus Centigrados e 70 graus Centigrados e sofreu reducao a 90 graus Centigrados em secador convencional. No atomizador a viabilidade relativa decresceu com elevacao da temperatura de 120 graus Centigrados a 180 graus Centigrados.	
Palavras-Chave: 	Analises termobacteriologicas; Inseticida biologico; Reagentes.	
Thesagro: 	Análise Estatística; Atomizador; Bacillus Thuringiensis; Bactéria; Centrifugação; Fermentação; Liofilização; Produção; Secagem.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (2266-1) - ADD - TS - PP - 0180 -  - 1993.00180 - DIS