Data/hora: 04/06/2024 23:58:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	10/10/2017	
Data da última atualização: 	05/01/2018	
Autoria: 	OLIVEIRA, S. L.; MENDES, R. F.; MENDES, L. M.; NARCISO, C. R. P.; RIBEIRO, D. P.	
Título: 	Avaliação não destrutiva de painéis de partículas de média densidade pelo método Stress Wave Timer.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 37, n. 91, p. 243-247, jun./set. 2017.	
DOI: 	10.4336/2017.pfb.37.91.1071	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência da avaliação não destrutiva de propriedades mecânicas de painéis de madeira, pelo método de emissão de ondas de tensão (stress wave timer). Foram avaliados painéis MDP industriais, sendo cinco de eucalipto e cinco de pinus, ambos provindos de empresas nacionais, e outros cinco painéis de bagaço de cana importados da China. Para a avaliação não destrutiva dos painéis, foi utilizado o equipamento Metriguard, que utiliza o método de emissão de ondas de tensão Stress Wave Timer. O módulo de elasticidade (MOEd ) obtido pelo método de stress wave timer foi confrontado com os valores determinados por meio de ensaios convencionais destrutivos de MOE e módulo de ruptura (MOR) à flexão estática. Em cada painel foram realizadas leituras nas direções longitudinal e transversal dos painéis. O método não destrutivo stress wave timer apresentou eficiência apenas para a utilização em painéis de bagaço de cana, podendo ser utilizado para predição do MOE e MOR desse tipo de painel.	
Palavras-Chave: 	Bagaço de cana; Sugar cane bagasse.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus; Pinus.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/164917/1/PFB-2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55993-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS