Data/hora: 04/06/2024 04:25:01

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 30/09/2022
Data da última atualização: | 22/01/2024
Autoria: | STEDILE, A. M. de; NASCIMENTO, A. C. de A.; MALAFATTI, J. O. D.; PARIS, E. C.
Afiliação: | ELAINE CRISTINA PARIS, CNPDIA.
Título: | Otimização de membranas de policaprolactona e polimetilmetacrilato na forma de nanofibras a partir de fiação por sopro
Ano de publicação: | 2022
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 14., 2022, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2022. Editores técnicos: Cristiane Sanchez Farinas, Daniel Souza Corrêa, Maria Alice Martins, Maria Fernanda Berlingieri Durigan, Paulo Sérgio de Paula Herrmann Júnior.
Páginas: | 17 p.
ISSN: | 1518-7179
Idioma: | Português
Conteúdo: | O desenvolvimento de tecnologias para o tratamento de águas residuais provenientes do setor agroindustrial tem se tornado um assunto relevante, devido a fatores ambientais e econômicos. O cultivo do café no mundo vem crescendo significativamente nos últimos anos, sendo o Brasil o maior produtor e exportador do produto e o segundo maior consumidor. O processamento do café por via úmida gera grandes volumes de águas residuárias com alto teor de compostos fenólicos, como o ácido cafeico eclorogênico, sendo tóxicos e persistentes no meio ambiente. Uma forma de remover esses compostos do meio é através da adsorção. O grande desafio da adsorção atualmente é o desenvolvimento de metodologias para remoção do adsorvente do meio aquoso, para isso faz-se necessário o desenvolvimento de suportes adequados para a imobilização. Materiais híbridos orgânicos:inorgânicos podem ser obtidos com sucesso através da imobilização de nanopartículas em fibras poliméricas e podem apresentar um efeito sinérgicode interesse para a aplicação do material resultante em processos de adsorção. A fiação por sopro em solução (SBS) é uma metodologia que possibilita de maneira simples e prática a introdução de nanopartículas em uma matriz polimérica. Assim, este projeto teve como objetivo a obtenção de compósitos na forma de membranas de matriz polimérica à base de polimetilmetacrilato (PMMA) e policaprolactona (PCL) constituídas por nanofibras e sua aplicação como suporte em processos de adsorção de poluentes provenientes da indústria -1 cafeeira. Neste sentido, foram avaliados diferentes concentrações de 9 a 15% (m m ) dos polímeros na solução polimérica com o uso de clorofórmio como solvente, nas condições de -1 1,5 bar de pressão, vazão de ejeção de 1 a 2 mL h e distância de trabalho de 16 cm. -1 Como resultado foi verificado que a condição de 12% (m V ) das soluções poliméricas de PCL e PMMA proporcionaram a obtenção de fibras homogêneas com diâmetro médio variando entre 250 e 1500 nm, como observado pela microscopia eletrônica de varredura.Dessa forma, a partir do método de SBS foi possível obter fibras de PCL e PMMA em condições similares e reprodutíveis, indicando a possibilidade de confecção de uma posterior matriz fibrosa entre os polímeros, a fim de ser passível de ser utilizada como membrana filtrante.
Palavras-Chave: | Fiação por sopro; Nanofibras; Policaprolactona; Polimetilmetacrilato.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1147060/1/P-Otimizacao-de-membranas-de-policaprolactona-e-polimetilmetacrilato-na-forma-de.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (18084-1) - UPC - RA - DD - PROCI. 22/118 -  - 2022/123 - DIS