Data/hora: 05/06/2024 12:00:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	10/02/2015	
Data da última atualização: 	02/07/2019	
Autoria: 	NASCIMENTO, P. S.; SILVA, J. A.; COSTA, B. R. S.; BASSOI, L. H.	
Afiliação: 	PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO, Doutoranda da UNESP FCA, Botucatu; JULIANO ATHAYDE SILVA, Pós-graduandos da Univasf, Juazeiro-BA; BRUNO RICARDO SILVA COSTA, Pós-graduandos da Univasf, Juazeiro, BA; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA.	
Título: 	Aplicação dos conceitos geoestatísticos para o manejo da irrigação em videira no Vale do Submédio São Francisco.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: BERNARDI, A. C. de C.; NAIME, J. de M.; RESENDE, A. V. de; BASSOI, L. H.; INAMASU, R. Y. (Ed.). Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. Brasília, DF: Embrapa, 2014.	
Páginas: 	p. 407-412.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A otimização na aplicação dos recursos hídricos constitui uma das preocupações da agricultura irrigada. Nesse sentido, esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de aplicar o conceito de zonas homogêneas do solo para a realização do manejo diferenciado da irrigação em um pomar de videira. O experimento foi conduzido em área de produção comercial, localizada no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, em Petrolina-PE. Foi selecionada uma área com 40 fileiras de plantas e 82 plantas por fileira, em um pomar de videira cultivar Thompson Seedless sobre o porta-enxerto SO4, com 1 difusor por planta e conduzida no sistema de latada. Amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m para a determinação da curva de retenção de água no solo. A visualização da distribuição espacial da água disponível na profundidade de 0,2-0,4 m possibilitou a seleção de 6 zonas homogêneas para a característica avaliada, as quais nortearam a instalação de equipamentos para a medida da umidade do solo. Durante os ciclos de cultivo (2011 e 2012) foram quantificados o número de cachos produzidos na área de produção. Com base nos resultados foi possível observar as diferenças quanto a quantidade de água armazenada no solo, o que auxiliou o ajuste das lâminas de irrigação aplicada em cada uma das zonas. Assim, o volume de água aplicado foi reduzido em algumas dessas zonas sem prejuízo à produtividade da cultura.	
Palavras-Chave: 	Available soil water; Spatial dependence; Vale do São Francisco.	
Thesagro: 	Irrigação; Manejo; Uva; Vitis Vinifera.	
Thesaurus Nal: 	Geostatistics; Grapes.	
Categoria do assunto: 	A Sistemas de Cultivo	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/199030/1/Aplicacao-dos-conceitos-geoestatisticos-para-o-manejo-da-irrigacao-em-videira-no-Vale-do-Submedio-Sao-Francisco.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (54357-1) - UPC - PL - DD - 681.763 - B523a -  - DIS