Data/hora: 08/06/2024 18:42:00

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 09/11/2009
Data da última atualização: | 23/11/2009
Autoria: | NASCIMENTO JÚNIOR, A. L. do; COELHO, E. F.; SILVA, A. C. P. da.
Afiliação: | Adailton Liberato do Nascimento Júnior, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Ana Carina Pires da Silva, UFRB.
Título: | Condutividade elétrica do solo sob fertirrigação com diferentes concentrações de nitrato de potássio em bananeira da Terra.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DO RECÔNCAVO DA BAHIA, 3.; SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA DA UFRB, 3.; SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRB, 3., 2009, Cruz das Almas. Evolução do conhecimento e o desenvolvimento social: [resumos...]. Cruz das Almas: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2009. 01 CD-ROM.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Nos últimos anos, a forma tradicional de adubação em cultivos irrigados vem sendo substituída pela aplicação de fertilizantes via água de irrigação. As concentrações elevadas de sais na solução injetora podem causar problemas de entupimento dos emissores de irrigação, bem como acarretar elevação temporária na salinidade do solo. A condutividade elétrica do solo pode ser utilizada para quantificação de sais presente no solo. Para fins de fertirrigação a condutividade elétrica (CE) pode ser expressa pela condutividade elétrica da solução do solo (CEw) em condições não saturadas e pela condutividade elétrica do extrato de saturação (CEs), isto é, a CE da solução do solo
saturado. A condutividade elétrica do solo está diretamente relacionada ao seu conteúdo de água. A alteração da condutividade elétrica é um reflexo da mudança no conteúdo de água e/ou diluição da solução no solo (Richards 1954). Burgueño 1996 ugere o monitoramento da salinidade, ou seja, da concentração iônica por intermédio de medidas sistemáticas da condutividade da solução do solo e até mesmo a tomada de decisão quanto ao momento e quantidade de fertilizantes a serem aplicados via água de irrigação. O trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito da concentração da solução de injeção com uso de nitrato de potássio sobre a condutividade elétrica da solução do solo (CEw) e do extrato de saturação (CEs) em duas profundidades do perfil do solo. O experimento seguiu um delineamento em blocos casualizados com três repetições, onde os tratamentos consistiram no uso de uma fonte de nitrogênio (nitrato de potássio) sob quatro concentrações (2,7; 4,0; 6,5 e 7,2 g/L), aplicadas via gotejamento. Os resultados mostraram que o uso das concentrações do nitrato de potássio na água de irrigação até 7,2 gL-1 não influenciou a condutividade elétrica da solução do solo ou do extrato de
saturação. Não houve destaque das condutividades elétricas no solo pela aplicação do fertilizante aplicado.

Palavras-Chave: | Solução de injeção.
Thesagro: | Condutividade Eletrica; Salinidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)