Data/hora: 02/06/2024 05:25:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	09/08/2002	
Data da última atualização: 	25/02/2019	
Autoria: 	OLIVEIRA, L. B. de.	
Afiliação: 	Luiz Bezerra de Oliveira, Instituto de Pesquisas e Experimentaçao Agropecuárlas do Nordeste - IPEANE/Setor de Física do Solo da Seção de Solos.	
Título: 	Modificação do "Cilindro de Koettinge" utilizado na analise mecânica do solo.	
Ano de publicação: 	1966	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 1, p. 239-241, 1966.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Modification of "Koettjnce cylinder" utilized in mechanical analysis of soil.	
Conteúdo: 	Este cilindro modificado é feito de vidro, com 7 centímetros de diâmetro, 38 centímetros de altura e com capacidade para 1000 ml. Ele apresenta duas ramificações (2,5 em de diâmetro) situadas a 5 e 20 centímetros a partir da marcação 1000 no cilindro, vedadas com rolhas de borracha. Uma agulha hipodérmica, (do tipo Luer) de aço inoxidável, é introduzida no centro de cada rolha, até que suas pontas atinjam, respectivamente, um ponto situado a 5 e 20 centímetros abaixo da marcação1000 ml sobre o eixo principal do cilindro. 0 bisel deve estar dirigido para a base do cilindro (vide Fig. 1). As pontas das agulhas são vedadas, durante o tempo da análise, por uma luva (Luer) préviamente obstruída por uma resina sintética (do tipo Araldite).	
Thesagro: 	Análise; Equipamento; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/191451/1/Modificacao-do-cilindro-de-koettinge.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (23052-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS