Data/hora: 10/06/2024 03:36:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Gado de Leite; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba.	
Data corrente: 	01/07/1992	
Data da última atualização: 	01/07/1992	
Autoria: 	OLIVEIRA, L. B. de.	
Título: 	Coeficiente de permeabilidade de dois tipos de solo (aluvial) da Estacao Experimental do Curado.	
Ano de publicação: 	1961	
Fonte/Imprenta: 	Recife: Instituto Agronomico do Nordeste, 1961.	
Páginas: 	32p.	
Série: 	(Boletim Tecnico, 16).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No presente estudo são apresentados os valores do coeficiente de permeabilidade de algumas seções de dois tipos de solo (aluvial), da área experimental de cana de açúcar da Estação Experimental do Curado. Constituiu nosso principal objetivo apresentar um método rápido e simples de determinação do coeficiente de permeabilidade do solo, no laboratório, com o emprego de amostras com estrutura indeformada coletadas por meio de um extrator de solo descrito, conforme está ilustrado pelas fotos nº 1 a 7, anexas ao presente. Independente ou simultâneamente à determinação do coeficiente de permeabilidade, os blocos extraidos com o aparelho de Uhland podem ser utilizados para as seguintes determinações: umidade natural, capacidade de retenção de água, peso específico aparente e porosidade natural. Esses blocos de solo com estrutura indeformada, tem sido utilizados por diversos investigadores para estudo de micro e macro-porosidade, sendo esse assunto objeto de nosso trabalho, oportunamente, no Setor de Física do Solo do I.A.N.E.	
Palavras-Chave: 	Estacao Experimanal do Curado; Pernambuco.	
Thesagro: 	Aluvião; Permeabilidade; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Gado de Leite (CNPGL)	
Exemplares: 	CPAMN-UEPP - (3768-1) - ADD - FL - PP - FL 140/1990 -  - FL140/1990 - DIS
CNPGL - (6068-1) - ADD - FL - -- - 1575 P.91 -  - 1575 - DIS