Data/hora: 09/06/2024 06:21:58

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 03/11/2014
Data da última atualização: | 02/06/2017
Autoria: | OLIVEIRA, L. T. de; FERREIRA, M. Z.; CARVALHO, L. M. T. de; FERRZ FILHO, A. C.; OLIVEIRA, T. CH de A.; SILVEIRA, E. M. de O.; ACERBI JUNIOR, F. W.
Afiliação: | LUCIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA; MARIA ZÉLIA FERREIRA; LUIS MARCELO TAVARES DE CARVALHO; ANTÔNIO CARLOS FERRAZ FILHO; THOMAZ CHAVES DE ANDRADE OLIVEIRA; EDUARDA MARTINIANO DE OLIVEIRA SILVEIRA; FAUSTO WEIMAR ACERBI JUNIOR.
Título: | Determinação do volume de madeira em povoamento de eucalipto por escâner a laser aerotransportado.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 9, p. 692-699, set. 2014.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Determining timber volume of eucalyptus stands by airborne laser scanning.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de se estimar o diâmetro à altura do peito (DAP) com os dados de altura e de número de árvores derivados do escâner a laser aerotransportado (LiDAR, ?light detection and ranging?), e determinar o volume de madeira de talhão de Eucalyptus sp. a partir dessas variáveis. O número total de árvores detectadas foi obtido com uso da filtragem de máxima local. A altura de plantas estimada pelo LiDAR apresentou tendência não significativa à subestimativa. A estimativa do DAP foi coerente com os valores encontrados no inventário florestal; porém, também mostrou tendência à subestimativa, em razão do comportamento observado quanto à altura. A variável número de fustes apresentou valores próximos aos observados nas parcelas do inventário. O LiDAR subestimou o volume total de madeira do talhão em 11,4%, em comparação ao volume posto na fábrica. A tendência de subestimação da altura das árvores (em média, cerca de 5%) impactou a estimativa do volume individual de árvores e, consequentemente, a do volume do talhão. No entanto, é possível gerar equações de regressão que estimam o DAP com boa precisão, a partir de dados de altura de plantas obtidos pelo LiDAR. O modelo parabólico é o que possibilita as melhores estimativas da produção volumétrica dos talhões de eucalipto.
Palavras-Chave: | Biometric models; Modelo biometrico.
Thesagro: | Inventario florestal; Sensoriamento remoto.
Thesaurus Nal: | Eucalyptus; Forest inventory; lidar; Remote sensing.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/110885/1/Determinacao-do-volume.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (56908-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS