Data/hora: 02/06/2024 14:54:57

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados; Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 02/08/2001
Data da última atualização: | 04/08/2023
Autoria: | OLIVEIRA, S. L. de.
Afiliação: | Embrapa-CNPMF.
Título: | Efeitos da carga hidráulica, da profundidade de instalação do cilindro interno e do diâmetro do cilindro externo, na determinação da velocidade de infiltração básica (VIB), pelo infiltrômetro de anel.
Ano de publicação: | 1977
Fonte/Imprenta: | Cruz das Almas, BA: Embrapa-CNPMF, 1977.
Páginas: | 32p.
Série: | Tese Mestrado
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho foi desenvolvido em solo podzolico vermelho-amarelo, cambico, fase terraco, textura argilosa, localizado proximo ao laboratorio de Hidraulica da ESA-UFV. Foram estudados os fatores lamina d'agua na superficie do solo, profundidade de instalacao do cilindro interno ediametro do cilindro externo. O trabalho foi dividido em duas fases, separando, assim, os fatores em grupos e estudando os seus efeitos. Na primeira fase estudaram-se os efeitos da carga hidraulica, cujos valores foram de 5,0, 7,5, 10,0 e 12,5 cm e da profundidade de instalacao do cilindro interno, cujos valores foram de 5, 10, 15 e 20cm, dando um total de 16 tratamentos. Na segunda fase, escolheram-se os tratamentoscujos valores da velocidade de infiltracao basica foram menores, fazendo variar sobre eles o diametro do cilindro externo, ou seja, cilindros externos com diametros de 50, 65 e 80cm, dando um total de doze tratamentos.
Palavras-Chave: | Carga hidraulica; Cilindro interno; Diametro do cilindro externo; Velocidade de infiltracao basica.
Thesagro: | Água; Infiltração; Infiltrômetro; Irrigação; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)

Exemplares:

CPAC - (22032-1) - ADD - TS - -- - T077/77 - OLI - T077/77 - DIS
CNPMF - (20543-1) - UMT - TS - PP - T02/77 -  - T02/77 - DIS