Data/hora: 12/06/2024 19:05:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	26/02/2015	
Data da última atualização: 	26/02/2015	
Autoria: 	LIMA, J. E. F. W.; OLIVEIRA FILHO, E. C. de; MARTINS, P. R.; Di SILVA, F. D. M.; CARVALHO SOBRINHO, H. de; ARAUJO, L. S. de; OLIVEIRA, L. de; RODRIGUES, N. G.; OLIVEIRA, N. B.	
Afiliação: 	JORGE ENOCH FURQUIM WERNECK LIMA, CPAC; EDUARDO CYRINO DE OLIVEIRA FILHO, CPAC; PEDRO RIBEIRO MARTINS; FELIPPE DAMIÃO MELLO DI SILVA; HUGO DE CARVALHO SOBRINHO; LUANE SOUZA DE ARAÚJO; LEONARDO DE OLIVEIRA; NIKOLAS GEBRIM RODRIGUES; NATHÁLIA BARBOSA OLIVEIRA.	
Título: 	Instalação de calhas de monitoramento da enxurrada para apoio a estudos hidrológicos no Bioma Cerrado.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 20., 2013, Bento Gonçalves, RS. Anais... Bento Gonçalves, RS: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), apesar de suas reconhecidas limitações, continua sendo uma ferramenta muito utilizada na modelagem do potencial e da taxa de erosão em vertentes e bacias hidrográficas de todo o Brasil. Contudo, destaca-se o fato de que em grande parte dessas aplicações, por falta de levantamentos dos valores dos parâmetros específicos para nossas regiões, são utilizados dados de áreas com características distintas ou obtidos por meio do uso de equações empíricas não validadas para o local, suscitando incerteza aos resultados das simulações. O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência no processo de instalação de calhas de monitoramento da enxurrada na Embrapa Cerrados, como forma de motivar outros grupos de pesquisa na busca por valores de parâmetros fundamentais para o adequado uso de modelos hidrológicos, hidrossedimentológicos e de qualidade da água nas diferentes regiões do país. Foram construídas oito calhas com chapas galvanizadas e dimensões de 21 x 3m, em dois tipos de solo. As informações apresentadas no trabalho fornecem subsídios em relação aos materiais, custos e procedimentos para a implantação de calhas de monitoramento de enxurrada. Abstract: Universal Soil Loss Equation (USLE), despite its recognized limitations, remains a very useful tool in modeling the potential and the rate of erosion on hillslopes and watersheds throughout Brazil. However, in most of these applications, due to lack of surveys of specific parameter values to our regions, data from areas with different characteristics or obtained through the use of non-validated empirical equations for the local has been used, bringing uncertainties to the results of the simulations. The objective of this paper is to present the experience in the process of installing runoff monitoring plots at Embrapa Cerrados as a way to motivate other groups in the search for key parameters values required for the appropriate use of hydrologic, hydro-sedimentologic and water quality models in different regions of the country. Eight monitoring plots of 21 x 3m were constructed using galvanized steel sheets, in two different soil types. The information presented in this paper provides subsidies in relation to materials, costs and procedures for installing runoff monitoring plots.	
Palavras-Chave: 	Equação universal de perda do solo.	
Thesagro: 	Cerrado; Hidrologia; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; Hydrology; Savannas; Universal Soil Loss Equation.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/118849/1/34453.pdf	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (34453-1) - UPC - AA - PP - S1892 -  - S1892 - DIS