Data/hora: 24/05/2024 18:41:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	PATERNO, L. G.; CAMPANA FILHO, S. P.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	USP- IQSC; USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Filmes poliméricos ultra-finos produzidos por auto-montagem.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIENCIA DO DE MATERIAIS-CBECIMAT, 12., dez. 1996, Aguas de Lindoia, SP. Anais... [S.l.: s.n.], 1996.	
Páginas: 	p. 1240-1242.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Filmes ultra-finos de poli(o-etoxianilina) e carboximetilcelulose foram confeccionados pela tecnica de auto-montagem. Camadas alteradas dos polimeros foram depositados sobre vidro resultando em filmes homogeneos organizados em multi-camadas. O processo de deposicao foi acompanhado por espectroscopia UV-Vis observando-se um aumento linear da absorbancia em 700 nm com o numero de bicamadas. A espessura dos filmes pode ser controloada atraves das condicoes de deposicao, concentracao e pH das solucoes polimericas. O tempo para formacao das camadas iniciais nao excede tres minutos mas diminui para camadas mais distantes do substrato.	
Palavras-Chave: 	Automontagem; Poli(o-etoxianilina); Poly(o-ethoxyaniline); Self-assembly technique.	
Thesagro: 	Carboximetilcelulose.	
Thesaurus Nal: 	carboxymethylcellulose.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5632-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00155 -  - 1996.00155 - DIS