Data/hora: 12/06/2024 10:45:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	PAULA, M. H. de; CARVALHO, A. A.; MASCARENHAS, S.; ZIMMERMAN, R. L.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; UNESP-Campus de Ilha Solteira; USP-FFCLRP.	
Título: 	Detector fotoacustico para luz sincrotronica.	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RADIATION PHYSICS, 4., Oct. 1988, Sao Paulo, SP. Abstracts... Sao Paulo: [s.n.], 1988.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Utilizamos ceramicas piezoeletricas em detectores simples e robustos de radiacao X.  Esses detectores, que se baseiam no efeito fotoacustico, tem uma responsividade R (lambda) praticamente constante na regiao entre o infra-vermelho e os raios X da faixa de diagnostico. Essa insensibilidade da resposta com relacao ao comprimento de onda e sua ampla faixa espectral de utilizacao tornam esses detectores particularmente atraentes na monitoracao da potencia de feixes de luz sincrotronica. A potencia minima detectavel e da ordem de 1 microwatt. O feixe de luz deve ser modulado. Nao foram observados danos com a radiacao para uma dose acumulada de pelo menos 54kGy.	
Palavras-Chave: 	Ceramica; Detector; Fotoacustico; Luz; Piezoeletrica; Sincrotron.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5169-1) - UPC - PL - -- - PROCI -  - 1988. - DIS