Data/hora: 14/06/2024 16:02:31

Biblioteca(s): | Embrapa Amapá.
Data corrente: | 27/01/2017
Data da última atualização: | 30/01/2017
Autoria: | SILVA, E. C. G.; PAZ, T. L. D. C.; ARAUJO, D. M. de F.
Afiliação: | ELLAINE CRISTINIE GOMES E SILVA, UEAP; THAYSA LAÍS DEL CASTILO PAZ, IFAP; DANIEL MARCOS DE FREITAS ARAUJO, CPAF-AP.
Título: | Monitoramento de parâmetros físico-químicos para avaliação do efluente tratado proveniente de uma ETE.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, 56., 2016, Belém, PA. Química: tecnologia, desafios e perspectivas na Amazônia: anais. Rio de Janeiro: ABQ, 2016. p. 1-4.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como principal objetivo monitorar parâmetros físico-químicos da água proveniente de uma estação de tratamento de esgoto (ETE). A ETE instalada possui como principal finalidade minimizar os impactos que os resíduos possam gerar após lançamento no ambiente. As análises realizadas para identicacação do grau de eficiência da ETE foram: pH, CO2 livre, Alcalinidade, Fósforo, Cloreto, Alumínio, Nitrogênio, Dureza, Turbidez e Temperatura. Este processo foi realizado in loco, desde a coleta das amostras até as análises laboratoriais. Os resultados obtidos estão dentro das especificações exigidas pelas legislações, possibilitando controle operacional da ETE durante o tratamento dos efluuentes e adequação à Resolução CONAMA 357/2005 e Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde.
Palavras-Chave: | Análise da água; Efluente.
Thesagro: | Rede de esgoto; Resíduo.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/154198/1/CPAF-AP-2016-Monitoramento-de-parametros-fisico-quimicos.pdf
Registro original: | Embrapa Amapá (CPAF-AP)
Exemplares: | CPAF-AP - (17623-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS