Data/hora: 18/06/2024 02:26:36

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 19/08/2003
Data da última atualização: | 26/03/2013
Autoria: | SENTELHAS, P. C.; PEDRO JUNIOR, M. J.; MARTINS, F. P.
Título: | Características aerodinâmicas da videira conduzida em espaldeira.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 1, p. 25-30, 1993.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foram determinados os parâmetros aerodinâmicos em videira conduzida em espaldeira, através de medidas de perfis de vento acima e abaixo do dossel para direções: paralela e perpendicular às ruas da cultura. O transporte de momento e o perfil de vento normalizado, dentro da cultura, foram estimados pelos métodos propostos por Inoue-Cionco, Landsberg- James-Thom e Cowan. Não houve diferenças entre os parâmetros aerodinâmicos (deslocamento do plano zero (d) e rugosidade (zo)) determinados em dia com ventos: perpendiculares e paralelos às ruas da cultura. No entanto, as determinações feitas em dia com ventos perpendiculares às ruas da cultura foram mais uniformes. Os valores de d variaram de 80 a 99% e os de zo de 0,1 a 10% da altura da cultura. As estimativas de velocidade do vento e a variação do transporte de momento normalizadas não apresentaram diferenças entre os três métodos utilizados.
Palavras-Chave: | Deslocamento do plano zero; Parâmetros aerodinâmicos; Rugosidade da cultura.
Thesagro: | Vento.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (9427-1) - ADD - AP - -- -  -  - 2003.00032 - DIS