Data/hora: 12/06/2024 03:43:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	17/01/2002	
Data da última atualização: 	12/01/2011	
Autoria: 	PEREIRA, F. A. de C.	
Título: 	Desempenho do modelo de Penman-Monteith e de dois evaporímetros na estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) em relação a um lisímetro de pesagem.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	1998.	
Páginas: 	87p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Agronomia) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba.	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivos, avaliar o desempenho do modelo de Penman-Monteith e de dois evaporimetros na estimativa da evapotranspiracao de referencia em relacao a um lisimetro de pesagem, bem como estudar a relacao de dependencia do coeficiente de tanque (Kp), com os elementos meteorologicos. O experimento foi realizado na Fazenda Areao da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz ESALQ/USP, em Piracicaba, SP (22 graus, 42 minutos 30 segundos S e 47 graus 30 minutos e 00 segundos W), durante o periodo de agosto a dezembro do ano de 1996. A evapotranspiracao de referencia foi determinada em um lisimetro de pesagem dotado de celulas de carga, vegetado com grama batatais (Paspalum notatum Flugge). Os dados meteorologicos foram coletadas por uma estacao automatica, contendo os sensores de : temperatura e umidade relativa do ar, velocidade do vento a 2 m, radiacao liquida e densidade de fluxo de calor no solo. A estimativa da evapotranspiracao de referencia foi realizada utilizando-se o modelo de Penman-Monteith nos periodos de luz e de 24 h e com os evaporimetros tanque Classe A e atmometro modificado SEEI. Os dados foram coletados diariamente e analisados, estatisticamente, mediante analise de regressao. Com base nos resultados, verificou-se que no periodo de luz para uma resistencia de dossel (rc) de 80 s.m-1, o modelo de Penman-Monteith superestimou a evapotranspiracao de referencia, com um erro medio de 0,65% em relacao aos valores medidos em um lisimetro de pesagem. No periodo de 24 horas o modelo subestima a evapotranspiracao de referencia na ordem de 12 a 15%, para os valores de (rc) de 69 e 80 s.m-1, respectivamente. O melhor desempenho entre os valores medidos e estimados da evapotranspiracao de referencia no periodo de 24 horas, foi obtido quando se utilizou a resistencia do dossel de 40s.m-1, com um erro medio da ordem de 4,4% em subestimar a ETo. A resistencia de dossel da grama, estimada como residuo da utilizacao do modelo de Penman-Monteith, apresentou um valor medio de 92 s.m -1 para o periodo de luz e 41 s.m-1 no periodo de 24 horas. A utilizacao do coeficiente de tanque (Kp) proposto por Pereira et al. (1995) para estimativa da evapotranspiracao de referencia a partir da evaporacao do tanque Classe A, possibilitou uma boa correlacao e uma excelente concordancia em relacao as medidas efetuadas no lisimetro de pesagem, com um erro medio relativo da ordem de 0,08% em subestimar a ETo. O atmometro modificado apresentou uma excelente correlacao com a evapotranspiracao de referencia, medida em um lisimetro de pesagem, para o agrupamento dos dados em periodo de tempo igual ou superior a tres dias, em funcao do amaciamento das flutuacoes diarias.	
Palavras-Chave: 	Evaporimetro; Lisimeters.	
Thesagro: 	Evapotranspiração; Lisímetro.	
Thesaurus Nal: 	evaporimeters; evapotranspiration.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (17181-1) - ADC - TS - PP - T 27/98 -  - 00.00048 - DIS