Data/hora: 05/06/2024 07:57:09

Biblioteca(s): | Embrapa Acre.
Data corrente: | 12/06/2023
Data da última atualização: | 12/06/2023
Autoria: | LIMA, A. de J. B.; CARDOSO, M. das G.; GUERREIRO, M. C.; PIMENTEL, F. A.
Afiliação: | ANNETE DE J. BOARI LIMA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; MÁRIO CÉSAR GUERREIRO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; FLAVIO ARAUJO PIMENTEL, CPAF-AC.
Título: | Emprego do carvão ativado para remoção de cobre em cachaça.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Química Nova, v. 29, n. 2, p. 247-250, 2006.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Copper content is of great concern among sugarcane-spirit producers. It is released from copper-made distillers, during the distillation process. Activated carbon has been used to remove copper. However, depending on the amount of carbon and the duration of reaction, it can also remove higher alcohols and esters, which are important in the final product. A sugarcane spirit with 9 mg L-1 of copper was shaken with 2 to 26 g L-1 of activated carbon, during 10 to 1440 minutes. Then, copper and organic compounds were measured. At least 12 g L-1 of carbon and 60 min shaking time were necessary to decrease copper bellow 5 mg L-1. However, other components of the product were also affected.
Palavras-Chave: | Carbono activado; Carvão ativado; Remoção; Sugar cane spirit.
Thesagro: | Cachaça; Cobre.
Thesaurus Nal: | Activated carbon; Copper.
Categoria do assunto: | Q Alimentos e Nutrição Humana
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1154399/1/27457.pdf
Registro original: | Embrapa Acre (CPAF-AC)
Exemplares: | CPAF-AC - (27457-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS