Data/hora: 25/05/2024 20:45:56

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Oriental.
Data corrente: | 05/03/1998
Data da última atualização: | 15/03/2006
Autoria: | PIRES, E. T.
Título: | Redes de fluxo de agua e demensionamento de sistema de drenagem, usando tres tipos de solos.
Ano de publicação: | 1980
Fonte/Imprenta: | Vicosa: UFV, 1980.
Páginas: | 73p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | Em experimento conduzido sob condicoes de laboratorio, usande-se tres tipos de material poroso: areia, solo aluvial eutrofico de textura franco-argilosa e associacao Gley Humico Distrofico com solos organicos distroficos e textura organica, foram medidos os potenciais totais, em meio saturado e regime fluxo permanente, e os parametros necessarios no dimensionamento de drenagem em regime de fluxo permante e nao permanente. Os valoes medidos de potenciais totais foram comparados com os estimados pela sulucao analitica da equacao diferencial linear de fluxo de agua no solo, em regime permente, meio saturado e em duas dimensoes. Os devios entre esses valores foram na areis de -0,5 a +3,5%, no solo organico de -5,9 a 8,8% e no solo mineral de -3,9 a +20%. Em media para os tre tipos de material poroso, o modelo matematico mostrou-se eficaz para estimar o potencial total. O valor experimantal do espacamento foi comparado com os valores estimados por meio das teorias de Hooghoudt e Kiricham, ambas validas para regime de fluxo permanente, e por meio teorias de Glover, Taapmoody e Boussinesq-Schifgaarde, todas validas para regime de fluxo nao permanente. Na condicao do fundo do canal acima da camada impermeavel, a teoria de Hooghoudt diferiu da de Kirkham em +14,9% a teoria de Glover da de taap-Moody em -0,6%, enquanto esta diferiu da teoria de Boussinesq-Schilffarde em -5,1%. Os maiores devios percentuais entre os valores estimados de S, por meio das teorias validas para regime de fluxo nao permanente, e entre o valor experimental foram obtidos, quando o fundo do canal de drenagem aproximou-se da superficie do solo. No solo organico, esses desvios foram mais acentuados. Provavelmente, em virtude da sua alta capacidade de retencao de agua.
Palavras-Chave: | Fluxo de agua; Porosidade drenavel; Sistema de drenagem; Water circulation.
Thesagro: | Condutividade Hidráulica.
Thesaurus Nal: | drainage systems; permeability; porosity; soil.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)
Exemplares: | CPATU - (31149-1) - ADD - TS - -- - 1980/034 - PIR - 1980/034 - DIS