Data/hora: 04/06/2024 08:04:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Suínos e Aves.	
Data corrente: 	21/12/2017	
Data da última atualização: 	18/07/2019	
Autoria: 	PRÁ, M. C. de.	
Afiliação: 	MARINA CELANT DE PRÁ, UFSC.	
Título: 	Desenvolvimento e validação de protótipo de reator para aplicação de processo de desamonificação utilizando digestato da suinocultura.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	2017.	
Páginas: 	135 f.	
Descrição Física: 	Tese (Pós-graduação em Engenharia química) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Co-orientador: Airton Kunz.	
Conteúdo: 	Dentre os processos para remoção autotrófica de nitrogênio, a desamonificação se destaca por alcançar maiores eficiências e reduzir custos no tratamento de efluentes concentrados com baixa relação C/N, como os digestatos da suinocultura. Apesar de muito estudado nos últimos anos, ainda existem desafios em torno da configuração de reatores e implementação do processo em maior escala de operação. Em função disso, a hipótese geral desse trabalho teve como desafio o desenvolvimento e validação de um protótipo de reator eficiente para aplicabilidade do processo de desamonificação, evitando a exposição das bactérias às condições de estresse e visando a transferência da tecnologia otimizada para o campo. O reator desenvolvido foi denominado DESAMMOX e projetado para operar em escoamento contínuo, do tipo airlift de tubos concêntricos, agitado e misturado pneumaticamente, aliado a geometria própria de dimensionamento com fundo cônico para favorecer os dois grupos de bactérias do processo de desamonificação: as bactérias oxidadoras de amônia (BOA) e as bactérias com atividade anammox. O resultado da caracterização hidrodinâmica indicou o regime de escoamento do reator como fluxo predominante para mistura completa, sendo o tempo de retenção hidráulica (TRH) de 6 horas o melhor em termos de operação do sistema. Nessa condição, as anomalias de curto circuito e zonas mortas são reduzidas, atingindo bons resultados de eficiência hidráulica. Após inoculação, foi possível realizar a partida do reator DESAMMOX levando 12 dias para estabelecer o processo. Além disso, o processo estabelecido foi capaz de suportar ampla variabilidade da concentração do substrato, adaptando-se bem a situações de estresse. Sob condições controladas, à 25oC, TRH de 6 h, concentração de amônia de 200 mgNNH3/ L e diluição do digestato realizada com água da torneira o protótipo alcançou uma eficiência média de remoção de amônia de 95,5% e remoção de nitrogênio total de 84%. Quando implementado o reciclo do efluente final e utilizado do mesmo para diluição do digestato, a eficiência foi mantida atingindo 90% de remoção de amônia e 84% de nitrogênio total, demonstrando a permanência e estabilidade do processo de desamonificação no reator DESAMMOX. Aproximadamente 88% do efluente final foi reutilizado no sistema, reduzindo o consumo de água do processo, sendo que o volume excedente se apresentou apto para lançamento em corpos d?água segundo legislação ambiental vigente.	
Palavras-Chave: 	Desamonificação; Efluentes; Hidrodinâmica; Remoção de nitrôgenio.	
Thesagro: 	Engenharia química.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/169531/1/Tese-Marina-C-De-Pra-Airton-.pdf	
Registro original: 	Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)	
Exemplares: 	CNPSA - (21255-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS