Data/hora: 18/06/2024 00:23:03

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 19/07/2006
Data da última atualização: | 13/02/2015
Autoria: | IWAKIRI, S.; SHIMIZU, J.; SILVA, J. de C.; MENEZZI, C. H. S. D.; PUEHRINGHER, C. A.; VENSON, I.; LARROCA, C.
Afiliação: | Pesquisador da Embrapa Florestas: Jarbas Y. Shimizu.
Título: | Produção de painéis de madeira aglomerada de Grevillea robusta A. Cunn. Ex R. Br.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Revista. Árvore, v. 28, n. 6, p. 883-887, 2004,
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento da madeira de Grevillea robusta na produção de painéis de madeira aglomerada. Os painéis foram produzidos em densidades de 0,60 e 0,80 g/cm³ e conteúdo de resina de 6 e 8%. Os resultados de propriedades físicas e mecânicas dos painéis fabricados com densidade de 0,80 g/cm³ e conteúdo de resina de 8% evidenciaram que a madeira de Grevillea robusta pode ser utilizada como fonte alternativa de matéria-prima para produção de painéis aglomerados.
Palavras-Chave: | Aglomerado; Grevilea.
Thesagro: | Painel de Madeira; Resina.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/27935/1/23989.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (39524-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS