Data/hora: 11/06/2024 04:41:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte.	
Data corrente: 	12/08/2010	
Data da última atualização: 	25/07/2023	
Autoria: 	BASTOS, E. A.; NASCIMENTO, F. N. do; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; CARDOSO, M. J.; RAMOS, H. M. M.	
Afiliação: 	EDSON ALVES BASTOS, CPAMN; FÁBIO N. DO NASCIMENTO, UFPI; ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; MILTON JOSE CARDOSO, CPAMN; HERBERT M. M. RAMOS, UFPI.	
Título: 	Produção de milho verde sob diferentes regimes hídricos.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRICOLA, 9.; CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 39., 2010, Vitória. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das propriedades familiares: [anais]. Vitória: SBEA, 2010.	
Páginas: 	3 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O cultivo do milho tem sido bastante estudado no Brasil. A cultura do milho é uma das mais importantes do Nordeste brasileiro, sendo explorada visando às produções de ?milho verde? e de grãos secos, no entanto, a crescente demanda por milho verde de qualidade obrigou as empresas produtoras de sementes de milho a desenvolver cultivares que atendam as exigências do mercado. Entretanto, há carência de informações sobre um manejo de irrigação voltado a produção de espigas verdes. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi definir uma lâmina de irrigação que maximize a produção de espigas verdes de milho. O experimento foi conduzido na Embrapa Meio-Norte, em Teresina, Piauí, em um Latossolo Vermelho Amarelo, no período de setembro a novembro de 2009, utilizando o híbrido BRS 1030. Foram definidos cinco tratamentos (cinco lâminas) e quatro repetições, considerando as seguintes variações da evapotranspiração de referência (ETo): 0,25.ETo; 0,50.ETo; 0,75.ETo; 1,00.ETo e 1,25.ETo. A irrigação foi aplicada por meio de um sistema por aspersão espaçado de 12m x 12 m e a ETo foi estimada por Penman-Monteith. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com os tratamentos dispostos em faixas. Os resultados evidenciaram uma resposta quadrática do híbrido BRS 1030 à irrigação. Considerando a equação de regressão foi obtida uma maior produtividade de espigas verdes com palha (13.651,93 Kg ha-1) com a lâmina de 304,39 mm.	
Palavras-Chave: 	Espiga verde.	
Thesagro: 	Irrigação; Zea Mays.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/26891/1/Edson-TC0419-1.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (24497-1) - UPC - AA - DD - S 181/10 -  - 2010.00181 - DIS