Data/hora: 08/06/2024 23:28:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	17/01/2020	
Data da última atualização: 	04/12/2023	
Autoria: 	RAMOS, N. de A.	
Afiliação: 	NATALIE DE ALCANTARA RAMOS BAIAO, CNPS.	
Título: 	Estudo de lixiviação de nitrato, por modelagem, num cafezal em Santo Antônio do Jardim - SP.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	2019.	
Páginas: 	70 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Orientador: Wenceslau Geraldes Teixeira, CNPS.	
Conteúdo: 	O crescimento e desenvolvimento das plantas requer a presença de nutrientes em quantidades adequadas. Os fertilizantes nitrogenados vêm sendo bastante utilizados para o fornecimento de uma nutrição apropriada às plantas. Entretanto, a aplicação em larga escala de fertilizantes nitrogenados causa impactos ambientais por aumentar a probabilidade de contaminação das águas subterrâneas, a emissão de gases de efeito estufa e representa desperdício de recursos financeiros. O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica da umidade e a lixiviação de nitrato num cafezal em Latossolo Vermelho Amarelo. Foram obtidos dados de caracterização do solo, práticas de cultivo e dados microclimáticos num cafezal cultivado com café Arábica Catuaí situado em Santo Antônio do Jardim, São Paulo. A partir de amostras de solo foram obtidos dados que descrevem às característica fisico-hidricas que afetam a dinâmica de água e de solutos no solo. Os parâmetros de transporte e as condições de contorno foram inseridos no modelo HYDRUS 1D para a parametrização do modelo para predição do fluxo da água e fluxo de nitrato. O desempenho do modelo foi avaliado com base na análise dos resíduos e do erro médio quadrático. A simulação no modo direto não apresentou um bom ajuste para a retenção de água e os desvios se apresentavam enviesados. Com o uso de dados de umidade volumétrica obtidos no campo e uso de rotinas de simulação inversa, se conseguiu uma boa predição da umidade volumétrica da água indicado pelos baixos valores de erro quadrado médio (0,04) e resíduos sem tendências. Foi feita uma simulação da movimentação da pluma de nitrato após a aplicação do fertilizante. Foi estimada uma concentração de nitrato de 5,1 mg/cm3 na profundidade de 110 cm no fim de 92 dias. O fluxo total de nitrato lixiviado em 92 dias foi estimado em 131,8 mg/cm2 (28% de lixiviação). O software HYDRUS 1D foi eficiente para simulações da umidade volumétrica do solo em Latossolo Vermelho Amarelo e o modelo de equilíbrio para o transporte de solutos no solo foi aparentemente eficiente para estimar o deslocamento de nitrato. O alto potencial de lixiviação apresentado indica que a aplicação de fertilizantes em cafezais neste solo com o clima desta região apresenta riscos ambientais devido à possibilidade de contaminação do lençol freático e riscos de perdas financeiras.	
Palavras-Chave: 	Dinâmica de nitrato em solo; Engenharia ambiental; HYDRUS 1D; Modelagem computacional.	
Thesagro: 	Fertilizante Nitrogenado; Lixiviação; Nitrogênio; Planta; Poluição do Solo; Solo.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (20389-1) - UPA - TS - DD -  -  - 2020.00006 - DIS