Data/hora: 11/06/2024 04:20:24

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 14/01/2008
Data da última atualização: | 11/07/2018
Autoria: | KOAKOSKI, A.; SOUZA, C. M. A. de; RAFULL, L. Z. L.; SOUZA, L. C. F. de; REIS, E. F. dos.
Afiliação: | André Koakoski, Universidade Federal da Grande Dourados/Faculdade de Ciências Agrárias; Cristiano Márcio Alves de Souza, Universidade Federal da Grande Dourados/Faculdade de Ciências Agrárias; Leidy Zulys Leyva Rafull, Universidade Federal da Grande Dourados/Faculdade de Ciências Agrárias; Luiz Carlos Ferreira de Souza, Universidade Federal da Grande Dourados/Faculdade de Ciências Agrárias; Elton Fialho dos Reis, Universidade Estadual de Goiás/Campus de Anápolis.
Título: | Desempenho de semeadora-adubadora utilizando-se dois mecanismos rompedores e três pressões da roda compactadora
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 42, n. 5, p. 725-731, maio 2007
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Performance of seeder-fertilizer using two furrow opening mechanism  and three loads on soil firming mechanism.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de diferentes mecanismos rompedores e níveis de pressões aplicadas pela roda compactadora sobre o desempenho de uma semeadora-adubadora na implantação da cultura de soja, em plantio direto sob três teores de água no solo. O experimento foi montado em esquema de parcelas subsubdivididas, em que as parcelas foram constituídas pelos três teores avaliados de água no solo (0,22, 0,24 e 0,26 kg kg-1), as subparcelas por dois mecanismos rompedores (facão e disco duplo) e as subsubparcelas por três níveis de pressões aplicadas pela roda compactadora (12,2, 18,5 e 24,1 kPa), com três repetições, em um delineamento de blocos ao acaso. Foram analisadas a distância entre sementes, a profundidade de deposição, a porosidade, o índice de velocidade de emergência, a emergência a campo e a resistência do solo à penetração. O mecanismo rompedor do tipo facão proporciona maior profundidade de plantio e porosidade do solo, menor distância entre sementes e menor resistência do solo à penetração. A pressão da roda compactadora influencia a emergência de plântulas a campo, quando é usado o rompedor do tipo facão. O teor de água influencia a profundidade de deposição e distância entre sementes, o índice de velocidade de emergência e a resistência do solo à penetração.
Palavras-Chave: | sowing moisture; umidade de semeadura.
Thesagro: | Plantio Direto; Soja.
Thesaurus Nal: | No-tillage; Soybeans.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/106908/1/Desempenho-de-semeadora.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (41064-1) - UPE - AP - DD - 630.72081 - P474 -  - DIS