Data/hora: 09/06/2024 02:31:21

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 19/07/2010
Data da última atualização: | 22/03/2011
Autoria: | PAULA, L. E. de RAMOS e; MENDES, L. M.; REZENDE, R. N.; ARANTES, M. D. C.
Afiliação: | Luana Elis de Ramos e Paula; Lourival Marin Mendes; Raphael Nogueira Rezende; Marina Donária Chaves Arantes.
Título: | Efeito da temperatura e tempo de vaporização na cura de painéis cimento madeira.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras. v. 15, n.4, p. 439-445, out./dez. 2009.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Os painéis cimento-madeira são versáteis, resistentes, de fácil trabalhabilidade e apresentam custo reduzido comparado
a outros painéis de madeira. Porém, este tipo de painel apresenta algumas particularidades indesejáveis, dentre elas o elevado tempo
de cura do cimento, que interfere no processo de produção. Uma alternativa utilizada para reduzir o tempo de maturação deste tipo
de painel é o uso da cura a vapor. No presente trabalho, objetivou-se o desenvolvimento de uma câmara a vapor para redução do tempo
de cura de painéis cimento-madeira. O experimento foi instalado segundo um delineamento inteiramente casualizado em um esquema
fatorial 2 x 3, sendo 2 tempos de vaporização (3 e 10 dias) e 3 temperaturas (50, 60 e 70°C). Os resultados indicaram que a câmara de
vaporização é viável na aceleração da cura dos painéis cimento-madeira; o efeito da temperatura foi significativo para as propriedades
físicas e mecânicas estudadas, sendo 60°C a de melhor desempenho. Em relação ao tempo, não houve diferença estatística na maioria
dos ensaios para 3 e 10 dias.

Palavras-Chave: | Cura; Painel; Vapor.
Thesagro: | Cimento; Madeira.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (47069-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS