Data/hora: 07/06/2024 11:29:12

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 11/11/1997
Data da última atualização: | 13/07/2018
Autoria: | ROCHA, F. E. C.; GIORDANO, L. B.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPH.
Título: | Adaptação de uma colhedora da cereais para colheita mecânica de ervilha.
Ano de publicação: | 1987
Fonte/Imprenta: | Horticultura Brasileira, Brasília, v. 5, n. 1, p. 38-42, maio 1987.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Devido a dificuldade detectadas na colheita mecanica da ervilha com colhedora convencionais, procurou-se desenvolver algumas adaptacoes com a finalidade de reduzir as perdas de sementes na colheita. Conseguiu-se uma reducao de ate 85% com relacao a perda anteriormente avaliada. Foram adaptadas a uma colhedora Penha CLC 500, uma peca seccionadora de plantas e garfos levantadores de plantas.
Palavras-Chave: | Mechanical harvest; Pea.
Thesagro: | Colheita Mecânica; Ervilha.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (5929-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS