Data/hora: 09/06/2024 19:04:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	29/01/2015	
Data da última atualização: 	29/01/2015	
Autoria: 	CARMO, J. F. do; LATORRACA, J. V. de F.; ROCHA, M. P. da; BRITO, E. O.	
Título: 	Influência da geometria dos dentes das lâminas de serra de fita na qualidade e produtividade da madeira serrada.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 44, n. 2, p. 291-302, abr./jun. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de dois modelos de dentes de lâmina de serra
fita, durante o processamento mecânico de toras de Erisma uncinatum (cedrinho) e Dipteryx odorata
(cumaru). A pesquisa levou em consideração aspectos qualitativos e quantitativos avaliados durante o
desdobro de toras das duas espécies utilizando-se dois modelos de dentes de serra, modelo tradicional e
modelo Senai. As variáveis que definiram a qualidade e a produtividade da madeira serrada, para ambos
os modelos de dentes, foram, respectivamente, o desvio de corte e a velocidade de avanço do carro
porta-tora. Os resultados mostraram que, para o modelo de dente denominado SENAI (MS), ganhos
consideráveis em produtividade foram obtidos apenas para a espécie Erisma uncinatum. Essa vantagem
não foi observada quando as toras processadas foram da espécie Dipteryx odorata, devido à
consequente redução da velocidade de avanço. Em termos qualitativos, os ganhos obtidos com o
modelo proposto foram observados para as duas espécies de madeira processada, com maior ênfase
para madeira de cedrinho. Considerando esses resultados, o modelo Senai (MS) foi o mais
recomendado para as condições de desdobro empregado, uma vez ter demonstrado ser o mais efetivo
em termos de rendimento e, especialmente, qualidade de corte.	
Palavras-Chave: 	Ângulos de corte; Processamento mecânico de tora; Velocidade de avanço.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53301-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS