Data/hora: 10/06/2024 16:12:57

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/08/2016
Data da última atualização: | 04/08/2016
Autoria: | OLIVEIRA, A. C.; CARNEIRO, A. de C. O.; BARCELLOS, D. C.; RODRIGUEZ, A. V.; AMARAL, B. M. N.; PEREIRA, B. L. C.
Título: | Resfriamento artificial em fornos retangulares para a produção de carvão vegetal.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 39, n. 4, p. 769-778, 2015.
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/0100-67622015000400020
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um importante aspecto a ser considerado na produção de carvão vegetal é o longo período de resfriamento dos fornos de alvenaria, acarretando na baixa produtividade e exigindo maior número de fornos para suprir a demanda de produção. Pesquisas têm sido desenvolvidas para a redução do tempo de resfriamento dos fornos retangulares, utilizando trocadores de calor. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar três modelos de trocadores de calor que promovam a redução significativa do tempo de resfriamento. A pesquisa foi realizada na unidade produtora de carvão vegetal Buritis, da Empresa Arcelor Mittal Bioflorestas, localizada na cidade de Martinho Campos, MG. Foram avaliados três diferentes trocadores de calor (Modelos 1, 2 e 3), determinando o tempo, em dias, que os fornos retangulares levavam para atingir a temperatura de 50 ºC em relação ao resfriamento natural. O Modelo 1 apresentou ganho real no tempo de resfriamento de 12,5%; o Modelo 2, ganho real de 38%; e o Modelo 3, com fluxo de gás convencional, apresentou ganho médio de 32%, enquanto no fluxo de gás invertido o ganho foi de 43%. Conclui-se que os trocadores de calor avaliados foram eficientes na redução do tempo de resfriamento dos fornos retangulares para produção de carvão vegetal, elevando, assim, a produtividade dos fornos. O trocador de calor Modelo 3, com fluxo de gás invertido, apresentou o maior ganho real no tempo de resfriamento, além do menor número de focos de incêndio durante o descarregamento do carvão vegetal.
Palavras-Chave: | Trocadores de calor.
Thesagro: | Carbonização; Carvão vegetal; Produtividade.
Thesaurus Nal: | Carbonization; Charcoal; Wood products.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55165-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS