Data/hora: 07/06/2024 02:24:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	17/01/1997	
Data da última atualização: 	13/09/2019	
Autoria: 	ROSIER, J. P.; CARBONNEAU, A.; SEGUIN, G.	
Afiliação: 	Jean Pierre Rosier, EPAGRI/Estação Experimental de Videira; Alain Carbonneau, Institut de la Vigne de Bordeaux - Station the Recherches de Viticulture; Gerard Seguin, Université de Bordeaux/Institut D'oenologie.	
Título: 	Consumo hídrico da videira em função do tipo de solo e do sistema de condução.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 30, n. 6, p. 819-824, jun. 1995.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Grapevines hydric consumption as functions of soil type and trellis-training system.	
Conteúdo: 	Em Bordeaux-França, foram realizadas medidas de umidade volumétrica do solo, através do uso de uma sonda de nêutrons em um experimento que visou avaliar o consumo hídrico de plantas de videira da variedade Sémillon, enxertadas sobre o porta-enxerto Fercal. As avaliações foram realizadas em dois tipos de solo (argiloso e arenoso) e dois sistemas de condução, tradicional francês e o sistema em lira aberta. Os resultados demonstram que as características físico-químicas dos tipos de solo influíram sobre a regularidade do fornecimento hídrico às plantas durante a maturação, sendo a parcela argilosa a de fornecimento mais regular. A diferença de superfície foliar entre os sistemas de condução foi responsável pelo consumo hídrico diferenciado em fim de ciclo, onde as plantas conduzidas em lira aberta apresentaram um maior consumo.	
Palavras-Chave: 	Grape plants; Lira aberta; Open lyre; Plantas de videira; Stock; Umidade volumetrica; Volumetric humidity.	
Thesagro: 	Enxerto.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/19441/1/pab95_10_jun.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (19441-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS