Data/hora: 26/05/2024 04:32:54

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/03/2005
Data da última atualização: | 03/03/2005
Autoria: | OLIVEIRA, F. G. R de; SALES, A.
Título: | Velocidade ultra sônica em função da variação do comprimento de peças de madeira.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 11, jan./jun. 2003.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD-ROM.
Conteúdo: | O presente artigo apresenta um estudo sobre a variação da velocidade ultra-sônica longitudinal em função da variação do comprimento de peças de madeira das espécies: pinus caribaea (Pinus caribaea var. caribaea), eucalipto citriodora (Eucalyptus citriodora), eucalipto grandis (Eucalyptus grandis) e jatobá (Hymenaea sp). Utilizou-se o equipamento de ultra-som Sylvatest com transdutores exponenciais com freqüência de 22 kHz. Foram feitas medições do tempo de propagação das ondas ultra-sônicas com o comprimento das peças variando de 300cm até 10cm e mantendo-se a seção transversal constante de 6cm x 12cm. Os resultados demonstram que ocorre uma variação da velocidade longitudinal em função da distância percorrida e do comprimento de onda (.) utilizado. Conclui-se que adequar a freqüência do transdutor com o comprimento da peça é essencial para a determinação correta da velocidade ultra-sônica em madeiras.
Palavras-Chave: | Avaliação não-destrutiva; Hymenaea sp; Ultra-som.
Thesagro: | Eucalyptus Citriodora; Eucalyptus Grandis; Jatobá; Madeira; Pinus Caribaea.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (36382-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS