Data/hora: 04/06/2024 03:39:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	21/02/2005	
Data da última atualização: 	01/10/2018	
Autoria: 	RUIZ, H. A.; SAMPAIO, R. A.; OLIVEIRA, M. de; VENEGAS, V. H. A.	
Afiliação: 	Hugo Alberto Ruiz, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Solos; Regynaldo Arruda Sampaio, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG/Instituto de Ciências Agrárias; Maurício de Oliveira, Escola Superior de Agricultura de Mossoró - ESAM/Departamento de Solos; Victor Hugo Alvarez Venegas, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Solos.	
Título: 	Características químicas de solos salino-sódicos submetidos a parcelamento da lâmina de lixiviação.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 39, n. 11, p. 1119-1126, novembro 2004	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Chemical characteristics of a saline-sodic soil leached with water depth parceled.	
Conteúdo: 	Em solos salino-sódicos, mesmo com a aplicação de gesso, a imediata lixiviação de sais pode promover a dispersão de argilas e problemas de impermeabilização, dificultando o processo de recuperação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do parcelamento da lâmina de lixiviação sobre diversas características químicas do extrato da pasta de saturação e do solo, em amostras de solos com características salino-sódicas. Colunas de PVC foram preenchidas com amostras de um Neossolo Flúvico de Ipanguaçu, RN; de um Neossolo Flúvico de Caicó, RN, e de um Vertissolo (V) de Mossoró, RN. Os manejos consistiram na aplicação da solução de lixiviação, com CaCl2 e MgCl2, com o volume total e parcelado em duas, quatro e seis vezes, com intervalos de 22 dias entre cada aplicação. Foram determinadas, no extrato da pasta de saturação, a condutividade elétrica e as concentrações de sódio, cálcio, magnésio e sulfatos, e no solo, os cátions trocáveis e o pH. As aplicações de gesso e de lâminas de lixiviação reduzem a porcentagem de sódio trocável e a condutividade elétrica do extrato de saturação a valores inferiores a 15% e 4 dS m-1, respectivamente, principalmente, quando a lâmina de lixiviação é aplicada de forma parcelada.	
Palavras-Chave: 	recuperação de solos; soil reclamation.	
Thesagro: 	Gesso; Salinidade.	
Thesaurus Nal: 	gypsum; salinity.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/108065/1/Caracteristicas.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (29643-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS