Data/hora: 05/06/2024 05:22:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	19/10/2010	
Data da última atualização: 	24/11/2010	
Autoria: 	SANT’ANA, J. A do V.; COELHO, E. F.; VEINROMBER JUNIOR, L. A.; SANTANA JUNIOR, E. B.; NASCIMENTO JUNIOR, Adailton L.	
Afiliação: 	José Antonio do V. Sant’ana, CAPES/DEG/UFLA; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; Lucio A. Veinromber Junior, CNPq; Edvaldo B. Santana Junior, UFRB; Adailton L. Nascimento Junior, UFRB.	
Título: 	Desempenho de sondas de TDR de diferentes comprimentos de hastes.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 29.; CONGRESSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 9, 2010, Vitória. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das pequenas propriedades rurais: anais. Vitória: CONBEA, 2010. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	PDF.  0787-2.	
Conteúdo: 	O presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de sondas de TDR (Reflectomentria do Domínio do Tempo) construídas de forma artesanal de diferentes comprimentos de hastes para estimativa da umidade do solo a partir da constante dielétrica. Foram confeccionadas 12 guias de onda de TDR artesanais, com três hastes de aço inoxidável de 0,003m de diâmetro com diferentes comprimentos (0,30 m, 0,15 m, 0,10 m e 0,04 m), espaçadas de 0,022 m, isoladas com resina epóxi, com cabos coaxiais de 1,0 m de comprimento. No laboratório o solo foi colocado para secagem ao ar, destorroado, passado em peneira de 2 mm e acondicionado em tubos de PVC de diâmetro 0,196 m. Logo após a saturação do solo, foram realizadas leituras até a umidade atingir valores próximos do limite inferior da disponibilidade de água do solo. Os resultados mostraram que não houve diferença entre as umidades médias lidas pelas sondas de comprimento 0,10 m e 0,15 m, mas tais umidades diferiram das lidas pelas sondas de comprimento 0,30 m e 0,04 m. O tamanho de haste de 0,30m, 0,15 m e 0, 10 m apresentou maior precisão na estimativa da umidade, enquanto o tamanho de 0,04 m apresentou menor precisão na estimativa da umidade.	
Palavras-Chave: 	Calibração; Constante dielétrica aparente; Teor de água no solo.	
Thesagro: 	Caule; Irrigação.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (26940-1) - UPC - PL - PP - CD2010.007 -  - 2010.007 - PCT