Data/hora: 06/06/2024 14:52:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	18/08/2008	
Data da última atualização: 	18/08/2008	
Autoria: 	RODRIGUES, L. C.; SANTANA, M. A. E.	
Título: 	Determinação do teor de sílica em madeira por espectroscopia de absorção atômica de chama versus espectroscopia no ultravioleta-visível.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 18, n. 1/2, p. 259-264, abr./jun. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho teve como objetivo comparar o desempenho de duas técnicas analíticas, espectroscopia de absorção atômica de chama (FAAS) e espectroscopia no ultravioleta-visível (UV-VIS), na determinação do teor de sílica em materiais lignocelulósicos. Os métodos foram testados em amostras de madeira de três árvores de Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride. Os resultados mostraram que ambas as técnicas apresentam bons resultados, no entanto, a FAAS apresenta melhor precisão, rapidez e simplicidade operacional. Entretanto, a aplicação da espectroscopia UV-VIS é justificada pelo fato de os custos de aquisição e manutenção de um espectrofotômetro UV-VIS serem muito inferiores àqueles de um espectrômetro de absorção atômica. O uso da técnica FAAS deve ser preferido apenas quando os teores de sílica a serem determinados forem muito baixos, tendo em vista que a espectroscopia UV-VIS, nesses casos, não apresenta boa precisão.	
Palavras-Chave: 	Madeira tropical; Material inorgânico; Silicato e silício.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (43331-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS