Data/hora: 01/06/2024 12:46:05

Biblioteca(s): | Embrapa Agroindústria de Alimentos; Embrapa Gado de Corte; Embrapa Rondônia.
Data corrente: | 30/06/1993
Data da última atualização: | 01/11/2013
Autoria: | SANTOS, L. A. dos.
Título: | Construcao e avaliacao de um coletor armazenador de energia solar, nao convencional, para aquecimento de ar na secagem de produtos agricolas.
Ano de publicação: | 1980
Fonte/Imprenta: | Campinas: UNICAMP, 1980.
Páginas: | 135p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | Construiu-se, com materiais de baixo custo e facilmente encontrados no mercado, tais como: tijolos, pedra britada, madeira e plastico, um coletor solar de 60 m2 (3 m de largura por 20 de comprimento), contendo um leito de pedras capaz de funcionar como armazenador de energia. O coletor solar foi empregado para  aquecer o ar ambiente que, por sua vez, foi utilizado para secar, ate o teor de 12º, base umida, cinquenta e cinco toneladas de soja "Santqa Rosa", com teor inicial medio de umidade de 17,2%, base umida, contidas num silo metalico. Fez-se a avaliacao matematica do coletor solar utilizando-se para isso, um modelo baseado nos principios da transferencia de calor. O modelo empregado simulou, com precisao, os resultados experimentais da temperatura do ar na saida do coletor solar podendo, pois, ser utilizado para projetar novos coletores em locais diferentes de ond  se realizou o experimento. Determinou-se, posteriormente, o acrescimo de temperatura que deveria ser fornecido ao ar ambiente em diferentes condicoes atmosfericas, para que este ar, quando em contato com sementes de soja ou soja industrial com teor inicial da umidade de 18% ou de 20% base umida, secasse o produto ate 12%, base umida. A vazao de ar necessario a secagem dos produtos em questao foram obtidas dos trabalhos de Villa et. al., 1978. De posse das vazoes de ar e dos incrementos de temperatura, foram  realizadas simulacoes das areas coletoras, necessarias para  aquecer a referencia vazao de ar do incremento de temperatura em questao. Foram efetuados calculos das areas dos coletoras plano e armazenador, necessarias para aquecer de 5ºC, diferentes vazoes de ar em tres niveis  distintos de radiacao solar. Estudou-se a influencia da vazao de ar e da temperatura ambiente na eficiencia do coletor armazenador para tres niveis de radicao solar.
Palavras-Chave: | Coletor solar plano; Construcao; Enegia solar; Energia-Fontes alternativas; Produto agricola; Produtos agricolas.
Thesagro: | Agricultura; Armazenamento; Coletor Solar; Energia; Engenharia Agrícola; Grão; Secagem.
Thesaurus Nal: | agricultural products; agriculture; energy; solar energy; storage.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Gado de Corte (CNPGC)

Exemplares:

CNPGC - (7996-1) - ADD - TS - PP - T514/80 - SAN - T514/80 - DIS
CTAA - (1699-1) - ADD - TS - -- - 0165 -  - 1993.00165 - DIS
CPAF-RO - (8368-1) - ADD - TS - -- - T-1/80 SAN -  - 1/80 - DIS