Data/hora: 28/05/2024 14:04:57

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 23/04/1999
Data da última atualização: | 23/04/1999
Autoria: | SANTOS, N. C. dos.
Título: | Uniformidade de distribuicao e eficiencia de aplicacao de agua em um sistema de irrigacao do tipo pivo central, em condicoes de cerrado.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Vicosa: UFV, 1988.
Páginas: | 80p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | Este trabalho foi conduzido no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, CNPMS-EMBRAPA, localizado no municipio de Sete Lagoas, MG, no periodo de 09 de junho a 28 de agosto de 1986 e de 03 a 13 de fevereiro de 1987. Foi utilizado nos testes um pivo VALMATIC, em tres regulagens percentuais da velocidade de deslocamento. A uniformidade de distribuicao da agua pelo sistema foi avaliada pelo calculo do coeficiente de uniformidade de distribuicao (CUD), calculados a partir da metodologia sugerida por MERRIAM et alii (30) (metodologia classica) e da recomendada pela ABNT (1). Para cada teste, foram determinados a velocidade de deslocamento da unidade propulsora da extremidade, o tempo necessario para uma revolucao, a area irrigada, o volume de agua armazenado em cada coletor, a vazao estimada do sistema, a lamina media coletada para regulagem percentual da velocidade de deslocamento do sistema, a largura da faixa molhada proximo a unidade propulsora da extremidade, o periodo de tempo que o sistema aplica agua em determinado ponto na extremidade. Foi determinada a distribuicao da pressao nos aspersores ao longo da linha lateral, para tres condicoes de topografia: em nivel, em aclive e em declive. Foi feito um balanco da reducao da lamina coletada, no intervalo de um dia, para o solo com diferentes teores de umidade e diferentes estadios de desenvolvimento da cultura. Com base nas condicoes em que foram realizados os testes, concluiu-se que: - o coeficiente de uniformidade de distribuicao (CUD) mostrou-se mais sensivel as variacoes dos elementos climaticos do que o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUD); - os reguladores de pressao nao se mostraram eficientes, permitindo uma variacao muito grande na pressao dos aspersores, conforme a posicao da linha lateral; - os valores dos coeficientes de uniformidade de Christiansen permitiram concluir que o sistema estava operando com boa uniformidade de distribuicao; - a lamina coletada mostrou-se mais variavel na porcao inicial e final da linha lateral; - o uso do canhao contribuiu para diminuir a uniformidade de distribuicao da agua pelo sistema; - uma vez adotada a metodologia sugerida pela ABNT, para avaliar a uniformidade de distribuicao de agua em pivo central, devem-se distribuir as linhas de coletores numa posicao intermediaria das condicoes topograficas do terreno; - para temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar, menor foi a eficiencia potencial de aplicacao; - uma menor velocidade de deslocamento implicou numa maior eficiencia potencial de aplicacao e uniformidade de distribuicao da agua; - nao houve, praticamente, diferenca na reducao da lamina coletada, quando o pivo operava em nivel ou declive.
Palavras-Chave: | Brasil; CNPMS; Minas Gerais; Sete Lagoas.
Thesagro: | Abastecimento de Água; Água; Cerrado; Irrigação por Aspersão; Irrigação por Pivô Central.
Thesaurus Nal: | Brazil; sprinkler irrigation; water; water supply.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (19615-1) - ADD - TS - -- - T006/88 - SAN - T006/88 - DIS