Data/hora: 15/06/2024 07:55:18

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 20/12/2007
Data da última atualização: | 08/01/2008
Autoria: | SANTOS, R. P.; NASCIMENTO, P. dos S.; ANDRADE NETO, T. M.; ALVES, M. A.; COELHO, E. F.
Afiliação: | R. P. Santos, UFRB; P. dos S. Nascimento, UFRB; T. M. Andrade Neto, UFRB; M. A. Alves, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF.
Título: | Avaliação de modelos de determinação da condutividade hidráulica não saturada em laboratório e em campo.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 17., 2007. Mossoró. Agricultura no semi-árido. Mossoró: [s.n.], 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso dos modelos de VAN GENUCHTEN (1980), VG e BROOKS & COREY (1964), BC, na estimativa da condutividade hidráulica não saturada em condições de laboratório e de campo, neste caso, também em relação ao método de HILLEL (1972). O estudo foi realizado com um latossolo vermelho amarelo Distrófico (LVAD), de drenagem moderada. Amostras de solo a duas profundidades foram processadas em laboratório obtendo-se curvas de retenção ajustadas pelos modelos de BC e VG, dos quais se ajustaram os modelos de condutividade hidráulica não saturada desses autores. Em campo foi realizado o método do perfil instantâneo de HILLEL (1972). Os modelos VG e BC ajustaram-se bem aos dados de campo e de laboratório, com coeficientes de determinação superiores a 90%.
Thesagro: | Água do Solo; Drenagem; Perfil do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (23798-1) - UPC - SP - -- - S12471 -  - 12471 - DIS