Data/hora: 06/06/2024 20:24:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	15/03/2002	
Data da última atualização: 	14/01/2011	
Autoria: 	SCALON FILHO, H.	
Título: 	Avaliação de dois implementos na colheita semimecanizada da cultura da mandioca (Manihot esculenta, Crantz).	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	2001.	
Páginas: 	24 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Dourados.	
Conteúdo: 	Com o objetivo de avaliar o comportamento e o desempenho operacional de dois implementos na colheita semimecanizada da cultura da mandioca (Manihot esculenta, Crantz), variedade Fécula Branca, foi desenvolvido um experimento em maio de 2001, na  Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada na Gleba Azul, município de Ivinhema, MS. Os implementos avaliados foram um afofador, fornecido pelo arrendatário, e um arrancador, fornecido pelo fabricante, a Interplan Agropecuária Ltda, com sede na cidade de Itararé, SP. Foram avaliados patinagem, perdas e danos mecânicos provocados nas raízes e a capacidade operacional dos conjuntos segundo o delineamento experimental de parcelas pareadas. A área das parcelas apresentou dimensões de 1,80m de largura por 30m de comprimento. O plantio foi realizado com máquinas plantadoras, em solo classificado com Latossolo Vermelho Distrófico de textura franco-arenosa e a colheita foi feita aos 270 dias após o plantio. A área foi previamente limpa, efetuando-se o corte das ramas a 0,30m da superfície do solo. Foram colhidos cinco pares de linhas com cada um dos implementos e, imediatamente após a passagem destes, as raízes foram separadas da planta, amontoadas e pesadas, separadamente, as inteiras e as com danos mecânicos. A produtividade alcançada na área do ensaio foi de 34 t.ha-1, 21,4% acima da média do município, que detém a maior produção do estado de Mato Grosso do Sul. O conjunto trator-arrancador apresentou melhor dinâmica de corte e penetração no solo, considerando-se a menor porcentagem de patinagem do conjunto. O conjunto trator-afofador apresentou um desempenho operacional superior, mas esse implemento não deixa as raízes expostas, fato que onera custos com a mão-de-obra. Nas condições em que foi realizado o trabalho, pode-se concluir que: não foram observadas perdas de raízes para nenhum dos conjuntos testados, as diferenças encontradas para danos às raízes não foram significativas, o desempenho operacional do arrancador foi superior ao do afofador, por eliminar as operações próprias de corte das ramas, promover a total exposição das raízes e reduzir o esforço físico do trabalhador.	
Palavras-Chave: 	Equipments.	
Thesagro: 	Colheita; Implemento Agrícola; Mandioca; Manihot Esculenta.	
Thesaurus Nal: 	cassava; harvesting.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (17450-1) - ADP - TS - PP - T 27/01 -  - 02.00007 - DIS