Data/hora: 26/05/2024 07:45:49

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/04/2016
Data da última atualização: | 07/04/2016
Autoria: | IWAKIRI, S.; TRIANOSKI, R.; NASCIMENTO, C. C. do; GUMANE, C.; LOGOWSKI, E. C.; SCHARDOSIN, F. Z.; AZAMBUJA, R.
Título: | Resistência das juntas coladas de madeiras de Inga alba (SW) Willd E Swartzia recurva Poepp.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 21, n. 3, p. 457-463, 2015.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das juntas coladas de
madeira de Inga alba e Swartzia recurva utilizando adesivos a base de acetato de polivinila
(PVAc) e emulsão polimérica de isocianato (EPI) em gramaturas de 150 e 200 g.m-
². A
resistência das juntas coladas foi avaliada por meio de ensaios de cisalhamento, com base
nos procedimentos descritos na norma EN 13354 (2008). O aumento na gramatura
não influenciou nos resultados de cisalhamento, indicando os benefícios em termos
econômicos com a redução no consumo do adesivo. As juntas coladas com madeira
de Swartzia recurva com o adesivo EPI, nas duas gramaturas avaliadas, atingiram o valor
mínimo de 2,5 MPa referente ao 5º percentil inferior estabelecido pela norma EN 13353
(2008). Os resultados demonstraram a viabilidade de uso da madeira de Inga alba e
Swartzia recurva para produção de painéis colados lateralmente ? EGP, com adesivo EPI e
gramatura de 150 g.m-
².

Palavras-Chave: | Acetato de polivinila; Emulsão polimérica de isocianato; Madeiras tropicais; Painel colado lateralmente.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54925-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS