Data/hora: 06/06/2024 08:12:34

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 21/03/2005
Data da última atualização: | 18/08/2006
Autoria: | BURIOL, G. A.; HELDWEIN, A. B.; SCHNEIDER, F. M.; ESTEFANEL, V.; STRECK, N. A.; GAZOLA, M.
Afiliação: | UFSM.
Título: | Ganho térmico devido a estufa plástica em Santa Maria, RS.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 12, n. 1, p. 43-49, 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A utilização de estufas plásticas na Região Sul do Brasil vem aumentando nos últimos anos. O principal benefício das estufas plásticas tem sido o ganho de soma térmica, devido principalmente as temperaturas diurnas do ar, aumentando a qualidade e precocidade de produção. O objetivo do presente trabalho foi quantificar o ganho térmico médio devido a estufa plástica e avaliar a influência de diferentes condições meteorológicas sobre este ganho térmico. Determinou-se a temperatura do ar no interior e exterior de estufas plásticas nos anos de 1991  a 1995. Nos anos de 1991, 1992, e 1993, as determinações foram realizadas em uma estufa tipo capela e nos anos de 1994 e 1995 numa estufa apresentando a cobertura em forma de arco. As estufas encontravam-se instaladas no Campo Experimental do Departamento de Fitotecnia da Universidade de Santa Maria - UFSM ( latitude: 28° 43' S; longitude: 53° 42' W e altitude: 95 m ). A cobertura e as laterais das estufas eram constituídas de polietileno transparente de baixa densidade (PEBD), com 100 de espessura.; O manejo de ventilação das estufas consistiu na abertura e fechamento das cortinas laterais de acordo com as condições meteorológicas do dia. A temperatura foi coletada dos termohigrogramas de duas em duas horas, tanto no interior quanto no exterior das estufas, sendo o valor médio diário a média aritmética dos valores bi - horários da temperatura do ar entre a 0 hora e 22 horas do dia. O ganho térmico médio bi-horário e diário foi obtido pela diferença entre os valores médios bi-horários e diários de temperatura do ar no interior da estufa e a do ambiente externo. Também realizou-se o cálculo para quatro condições meteorológicas; dias frios, límpidos e vento calmo; dias nublados e com vento calmo; dias límpidos dom temperatura elevada e vento calmo e dias com vento. Constatou-se que a diferença média entre os valores bi-horários da temperatura do ar registrada no interior ( ti) e exterior (te) da estufa foi maior durante o período diurno e reduziu-se expressivamente durante o período noturno. O ganho térmico diário para todo o período de observação  (1991-1995), foi de 2,4°C. Considerando-se como período diurno o intervalo das 08 as 18h e noturno das 20 as 06h, o ganho térmico médio diário foi de 3,4°C e 1,5°C, respectivamente. Também constatou-se que o ganho térmico foi  influenciado pelas condições meteorológicas e o manejo de ventilação das estufas.
Palavras-Chave: | Ganho térmico; Manejo de ventilação; Temperatura do ar.
Thesagro: | Estufa Plástica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (10622-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS