Data/hora: 08/06/2024 21:52:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	03/12/2004	
Data da última atualização: 	08/03/2010	
Autoria: 	INAMASU, R. Y.; PAYTON, S.; JOHNSON, S.; FRANCIS, D. D.; SCHLEMMER, M.; SHANAHAN, J. F.; CALDWEEL, R. M.; LUCHIARI, A.; SCHEPERS, J. S.	
Título: 	VRT para estudo de aplicação de fertilizantes nitrogenado durante o crescimento da cultura do milho.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRICULTURA DE PRECISÃO, 2004, Piracicaba. Anais...Piracicaba: ESALQ, 2004.	
Páginas: 	não paginado	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A tecnologia de aplicação de insumos em taxa variada (VRT - Variable Rate Technology) visa ministrar o que a planta necessita na exata quantidade para alcançar a melhor eficiência da cultura. Um dos grandes desafios ainda é determinar a prescrição correta. Num processo tradicional a aplicação de fertilizante nitrogenado ocorre durante o plantio. No caso do milho o nitrogênio é absorvido com maior intensidade pela planta entre o estádio V8 até o pendoamento. Até essa fase, a distribuição espacial do insumo nitrogenado pode se alterar, ocorrendo perdas através de lixiviação e disparação para atmosfera com intensidade determinada pelo clima oorrido nesse período. Portanto, mesmo que a prescrição tenha sido realizada com base no histórico e em análises minuciosas do solo, não há como inserir ocorrências climáticas que ainda não aconteceram..	
Palavras-Chave: 	Insumos; Sensoriamento.	
Thesagro: 	Agricultura de Precisão; Maquina Agrícola.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8523-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00044 -  - 2004.00044 - DIS