Data/hora: 14/06/2024 13:26:09

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 05/06/1997
Data da última atualização: | 06/08/2019
Autoria: | SILVA, C. L. da; KATO, E.
Afiliação: | CÍCERO LOPES DA SILVA, Universidade de Brasília - UnB/Departamento de Engenharia Agronômica; EIYTI KATO, Universidade de Brasília - UnB/Departamento de Engenharia Agronômica.
Título: | Efeito do selamento superficial na condutividade hidráulica saturada da superfície de um solo cerrado.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 32, n. 2, p. 213-220, fev. 1997.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Effect of superficial sealing on the saturated hydraulic conductivity of the surface of a soil under "Cerrado".
Conteúdo: | Com o objetivo de quantificar o efeito do selamento superficial na condutividade hidraulica saturada (Ko) da superficie de um Latossolo Vermelho-Amarelo de cerrado, foram submetidas amostras de solo indeformadas de tres diferentes condicoes de manejo, a saber: solo sob sistema de cultivo tradicional, plantio direto e cerrado virgem, com nove repeticoes sob chuvas simuladas de energia cinetica media de 29 t.m.ha.mm e tempos de acao das chuvas de zero, 2, 5, 10 e 20 minutos. Posteriormente foram levadas tais amostras ao permeametro de carga constante, e, atraves da equacao de Darcy, determinaram-se os valores de Ko para cada condicao de manejo, tempo de acao de cada chuva, e repeticao. Sugeriu-se um indice f igual a relacao de Ko (com os respectivos tempos dechuva)/Ko (sem chuva). Para descrever o comportamento do indice f em relacao a cada local amostrado ajustaram-se equacoes exponenciais negativas e potenciais inversas, usando-se valores de f e as correspondentes EC. Verificou-se que a resistencia dos agregados a EC e a consequente dificuldade de formacao de selamento superficial sao muito maiores na area de cerrado virgem do que nas areas cultivadas. O decrescimo da condutividade hidraulica dos solos pela acao de EC e estabelecido num processo de dois estagios, em que o primeiro estagio e caracterizado por um decrescimo acentuado, e o segundo estagio, por um decrescimo lento.
Palavras-Chave: | Energia cinetica da chuva; Equacao exponencial negativa; Kinetic energy of rainfall; Negative exponential and inverse potentials equations; Potencial inversa.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/5961/1/pabFEV11.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (5961-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS