Data/hora: 05/06/2024 08:10:03

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 21/08/2000
Data da última atualização: | 10/01/2011
Autoria: | SILVA, F. C. da.
Título: | Uso de dispositivos lisimétricos para medida da evapotranspiração de referência.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | 1996.
Páginas: | 70 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba.
Conteúdo: | A quantificacao da evapotranspiracao e fundamental para a solucao de um grande numero de problemas agricolas como o dimensionamento e manejo de sistemas de irrigacao, balanco hidrico, simulacao do desenvolvimento de culturas e estudos hidrologicos. A evapotranspiracao pode ser medida de diferentes formas, por meio de medidas diretas ou estimada a partir de formulas teoricas. O presente trabalho teve como finalidade avaliar diferentes dispositivos lisimetricos para a determinacao da evapotranspiracao de referencia (Eto). Utilizou-se tres diferentes tipos de lisimetros (lisimetro de pesagem, lisimetro de drenagem, e lisimetro com lencol freatico de nivel constante). Utilizou-se tambem do modelo de Penman-Monteith, e o metodo do tanque classe "A", para se estimar a evapotranspiracao no periodo. Os valores de Eto obtidos pelo lisimetro de pesagem (PADRAO) foram correlacionados com os valores medidos pelos outros dispositivos, e com os estimados. O lisimetro de pesagem apresentou boa correlacao com os valores estimados pelo modelo de Penman-Monteith, sendo viavel a determinacao da evapotranspiracao para um periodo de integracao inferior a 1 (uma) hora (r2=0,80). Tanto o lisimetro de drenagem como lisimetro com lencol freatico de nivel constante, mostraram-se inviaveis para a determinacao de valores diarios de evapotranspiracao de referencia. Esses mesmos dispositivos apresentaram um melhor funcionamento para uma base de calculo de 05 (cinco) dias. A evapotranspiracao total no periodo foi superestimada em 18% pelo lisimetro de drenagem e em 11% pelo lisimetro com lencol freatico de nivel constante; o metodo do tanque classe "A" a subestimou em 36%, apresentando baixa correlacao com o padrao (r2=0,005).
Palavras-Chave: | Lisimeters; Methods.
Thesagro: | Água; Evapotranspiração; Lisímetro; Medição.
Thesaurus Nal: | evapotranspiration; water.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (15480-1) - ADD - TS - PP - T 37/96 -  - 00.00026 - DIS