Data/hora: 05/06/2024 06:29:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos; Embrapa Solos / UEP-Recife.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	17/03/2023	
Autoria: 	SILVA, F. H. B. B. da.	
Afiliação: 	FLAVIO HUGO BARRETO B DA SILVA, CNPS.	
Título: 	Método de determinação do escoamento superficial de bacias hidrográficas a partir de levantamentos pedológicos.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2000.	
Páginas: 	68 p.	
Série: 	(Embrapa Solos. Documentos, 21).	
ISSN: 	1517-2627	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A avaliação do escoamento das bacias hidrográficas através dos métodos tradicionais torna-se bastante difícil, face aos elevados custos e ao longo período necessário à sua realização. Este trabalho apresenta um método prático e seguro, elaborado a partir do cálculo do L600 de uma bacia hidrográfica, considerando o comportamento hidrológico dos solos da zona semi-árida do Nordeste do Brasil. O coeficiente L600 corresponde a uma lâmina fictícia que escoaria sobre uma superfície ocupada por uma classe de solo ou por uma unidade de mapeamento, que recebesse uma precipitação média anual de 600 mm, na zona semi-árida. O método ora apresentado fornece rapidamente uma avaliação da água escoada das pequenas bacias hidrográficas nas zonas semi-áridas do Nordeste com precipitações médias inferiores a 1.000mm. Seu princípio consiste em determinar a lâmina escoada padrão (L600) a partir das classes de solos ou unidades de mapeamento que ocorrem na bacia hidrográfica de drenagem. Foram tabelados os valores centrais propostos para a L600 padrão das classes de solo de maior representatividade dessa Região, considerando-se as condições naturais médias, isto é, em que as atividades agrícolas e outras ações humanas não erodiram ou modificaram substancialmente os solos. O cálculo da (L600), entretanto, exige correções quanto à influência da cobertura vegetal, de outros açudes a montante do local de medição do escoamento, e de fatores como a geologia do subsolo, o clima e o relevo. A avaliação dos valores de correção deve ser feita por pedólogos experientes na aplicação desta metodologia, haja vista que o valor central da L600 dos Planossolos, que foi fixado em 70mm, pode variar de 10 a 125mm, de acordo com a variação da espessura de seu horizonte superficial (A), bem como com a localização do solo na toposseqüência. Assim, os Planossolos com A espesso e situados na parte mais baixa da toposseqüência terão os menores valores de escoamento. Diante deste fato, procurou-se dar a devida ênfase às características morfológicas e aos outros fatores ambientais que condicionam o comportamento hidrológico dos solos da região semi-árida.	
Palavras-Chave: 	Escoamento superficial; Natural resource; Região semiárida.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Levantamento; Método; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Soil.	
Categoria do assunto: 	--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPS-2009-09/10524/1/doc212000metodeterminacao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (10524-1) - UMT - LV - DD - DOC 021 -  - 2002.00003 - DIS
CNPS - (10524-2) - UMT - LV - CD - CD 2003.00013 -  - 2003.00013 - DIS
CNPS-UEPR - (751-1) - ADD - LV - CD - 333.9 -  - DVD.00099 - DIS