Data/hora: 12/06/2024 11:47:45

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 26/08/2016
Data da última atualização: | 08/06/2017
Autoria: | DUCATTI, K. R.; SILVA, J. da; COIMBRA, R. de A.
Afiliação: | KARINA RENOSTRO DUCATTI, UFMT, Sinop, MT.; JOVELINO DA SILVA, UFMT, Sinop, MT.; ROGÉRIO DE ANDRADE COIMBRA, UFMT, Sinop, MT.
Título: | Metodologias de ajuste do teor de água em sementes de milho doce para o teste de envelhecimento acelerado.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 15, n. 1, p. 145-156, 2016.
DOI: | 10.18512/1980-6477/rbms.v15n1p145-156
Idioma: | Português
Conteúdo: | O teor de água das sementes afeta a velocidade de umedecimento e intensidade da deterioração das semen-tes submetidas ao teste de envelhecimento acelerado, interferindo nos resultados obtidos. Com base nesse parâmetro, a presente pesquisa objetivou avaliar diferentes métodos de secagem para o ajuste do teor de água das sementes de milho doce antes da realização do teste de envelhecimento acelerado, visando a otimizá-lo, tornando-o assim um teste padro-nizado para a utilização pelo setor produtivo. Os métodos testados para padronização dos teores de água das sementes em 10%, 12% e 14% foram estufa de secagem a 38 °C, sílica gel, solução salina saturada de cloreto de sódio (NaCl), solução salina saturada de carbonato de potássio (K2CO3) e hidróxido de potássio (KOH). Foram analisados o tempo e a velocidade de secagem para ajuste ao teor de água desejado. Concluiu-se que o método da estufa de secagem a 38 ºC foi o mais prático e eficiente na secagem das sementes de milho doce visando à adequação do seu teor de água para a realização do teste de envelhecimento acelerado.
Palavras-Chave: | Solução salina saturada.
Thesagro: | Estufa; Secagem; Silica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (27201-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS