Data/hora: 25/05/2024 23:22:01

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão; Embrapa Cerrados; Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 12/01/1993
Data da última atualização: | 23/11/1999
Autoria: | SILVA, O. R. R. F. da.
Título: | Desenvolvimento e avaliacao de um prototipo de pulverizador de defensivos agricolas, montado sobre rodas, para tracao humana.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | Vicosa: UFV, 1984.
Páginas: | 42p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | Este trabalho foi realizado no Laoratorio de Mecanizacao Agricola e em campo de cultura da Universidade Federal de Vicosa, com o objetivo precipuo de desenvolver e avaliar o desempenho de um prototipo de pulverizador de defensivos agricolas, montado sobre rodas. O equipamento desenvolvido constou de deposito, bombas, camara de compensacao, limitador de pressao, manometro e barra puverizadora, montados sobre chassi de ferro dotado de rodas de bicicleta, que, ao ser tracionado, utiliza o movimento das rodas para o aciomento das bombas, por meio de um mecanismo de transimissao, composto de rodas dentadas, corrente de roletes e bielas. O prototipo foi avaliado simulando aplicacoes de herbicida e inseticida, utilizando seis relacoes de transmissao (1:0, 65; 1:0, 85; 1:1, 13; 1:1, 3 e 1:1, 53), tres volumes de liquido no tanque (20; 40; 60 litros) em tres condicoes de terrenos: gramado, com restos de cultura de feijao e recem-preparado (arado + grade). Os parametros estudados foram: a forca media e maxima de tracao, a patinagem, pressao e a capacidade operacional. Utilizou-se a analise de regressao para ajustar modelos que melhor descrevessem os dados obsevados. Baseando0se nos resultados obtidos, chegou-se as seguintes conclusoes: a. a forca media e a forma maxima necessarias para a tracao do equipamento crescem co o aumento da relacao de transmissao e com o volume de liquido no tanque; b. a patinagem das rodas do equipamento cresce com o aumento da relacao de transmissao e diminui com o aumento do volume de liquido no tanque; c. a pressao desenvolvida pelo equipamento cresce com o aumento da relacao de transmissao e sofre reducoes com o aumento da patinagem; d. as relacoes de transmissao mais adequada para pulverizar foram: com bico leque 1: 1; 3 e com bico cone, 1:1, 3 e 1:1, 53; e. para piverizar a area de um hectare, o equipamento demanda, em media, o tempo de producao de 1, 5 horas, excluindo o tempo de abastecimento e de manobras; f. para pequenas e medias propriedades, o equipamento mostrou-se eficiente para aplicacoes de defensivos agricolas, cuja pressao de trabalho recomendada nao excedia aproximadamente 70 lb/pol 2 (=480 kPa).
Palavras-Chave: | Agricola; Agricultural chemicals; Avaliacao; Barra; Desenvolvimento; Development; Evaluation; Human tracked; Humana; Maquinas; Pesticide; Prototype; Tracao; Tracao humana.
Thesagro: | Agricultura; Agrotóxico; Defensivo; Implemento Agrícola; Mecanização; Mecanização agricola; Protótipo; Pulverizador.
Thesaurus Nal: | agriculture; mechanization; pest control equipment; prototypes; sprayers.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

CNPMA - (1114-1) - ADD - TS - PP - 0256 -  - 1984.00256 - DIS
CPATSA - (24310-1) - ADD - TS - PP - 35/1984 -  - 1984.00035 - DIS
CNPA - (3107-1) - ADD - TS - -- - SIL 1/84 -  - 35.5193 - DIS
CPAC - (16049-1) - ADD - TS - -- - T010/84 - SIL - T010/84 - DIS