Data/hora: 31/05/2024 16:41:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Clima Temperado.	
Data corrente: 	11/03/2024	
Data da última atualização: 	11/03/2024	
Autoria: 	BOZZATO, J. V.; SILVA, P. A. D. DA; PAGANI JUNIOR, A.; ESPÍRITO SANTO, L. E. DO; COSTA, F. A. da; WINCKLER, L. T.; TAVARES, V. E. Q.	
Afiliação: 	JULIANA VARGAS BOZZATO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS; PAULO ANSELMI DUARTE DA SILVA, FEPAM; ADÃO PAGANI JUNIOR, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS; LETIÉLE ESLABÃO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO FEDERAL RIOGRANDENSE; FABIA AMORIM DA COSTA, CPACT; LILIAN TEREZINHA WINCKLER, CPACT; VITOR EMANUEL QUEVEDO TAVARES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.	
Título: 	Caracterização morfométrica da bacia do Epaminondas com uso de Srtm no Swat+ e Grass gis.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS, 25., 2023, Aracaju. Anais... Aracaju: ABRHidro, 2023.	
ISSN: 	2318-0358	
Idioma: 	Português	
Notas: 	XXV SBRH.	
Conteúdo: 	A caracterização morfométrica auxilia na compreensão de como ocorre a dinâmica da água na área de captação das bacias hidrográficas, gerando informações que são aliadas na gestão dos recursos hídricos. A sub-bacia Epaminondas apresenta a área de maior contribuição para o reservatório Santa Barbara, responsável por uma parcela significativa no abastecimento de água potável do município de Pelotas-RS, tornando-se alvo de estudos para a proteção e entendimento da região. O objetivo foi determinar as características morfométricas da bacia, utilizando as equações relativas à forma e à rede de drenagem, a partir de dados levantados por modelos hidrológicos em comparação aos dados disponibilizados pela FEPAM-RS. Foi utilizado o QGIS, e os modelos hidrológicos foram o SWAT+ e o GRASS GIS, que processaram de forma automática a geração da rede de drenagem e delimitação da bacia. As equações utilizadas foram o fator de forma, índice de conformidade, densidade de drenagem e extensão média do escoamento superficial direto. Em relação aos dados disponibilizados pela FEPAM-RS, o modelo que mais se aproximou aos trechos de drenagem da fonte oficial em relação a área foi o SWAT+. A diferença em comparação ao mapeamento da FEPAM-RS, pode estar relacionada a fonte de MDE utilizado e a predominância de áreas planas e suave onduladas com pequenas diferenças de altitude, que podem gerar diferença na interpretação dos modelos. Os resultados teóricos das equações foram semelhantes, determinando que a bacia possui baixa tendência de geração de enchentes, e possui a drenagem regular devido às características do relevo pouco acidentado.	
Palavras-Chave: 	Arroio Epaminondas.	
Thesagro: 	Hidrologia; Modelo Matemático; Recurso Hídrico.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1162717/1/Artigo-Winckler-XXV-SBRH.pdf	
Registro original: 	Embrapa Clima Temperado (CPACT)	
Exemplares: 	CPACT - (22810-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS